Приложение

к приказу

министерства имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

От 29.08.2024 № 1844-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | | | |
| 1 | 441602,54 | 2237888,26 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 441592,75 | 2237877,67 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 441584,25 | 2237869,60 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 441578,31 | 2237864,03 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 441573,07 | 2237859,36 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 441568,87 | 2237855,82 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 441566,51 | 2237851,72 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 441565,73 | 2237793,33 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 441569,73 | 2237793,27 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 441570,49 | 2237850,63 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 441571,98 | 2237853,21 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 441575,67 | 2237856,32 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 441581,03 | 2237861,09 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 441587,00 | 2237866,70 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 441595,64 | 2237874,90 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 441605,45 | 2237885,51 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 441615,12 | 2237895,13 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 441624,45 | 2237903,31 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 441632,62 | 2237910,85 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 441638,93 | 2237916,06 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 441644,70 | 2237920,32 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 441651,48 | 2237923,13 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 441660,89 | 2237925,78 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 441677,40 | 2237930,36 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 441685,87 | 2237933,86 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 441694,63 | 2237939,92 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 441706,89 | 2237951,10 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 441710,39 | 2237954,66 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 441713,79 | 2237963,76 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 441719,31 | 2237977,86 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 441726,12 | 2237991,93 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 441727,86 | 2237999,81 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 441732,01 | 2238016,18 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 441742,51 | 2238035,31 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 441749,64 | 2238049,98 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 441755,80 | 2238061,17 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 441761,93 | 2238069,05 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 441770,14 | 2238076,97 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 441787,00 | 2238101,02 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 441793,06 | 2238107,82 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 441801,71 | 2238119,73 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 441812,92 | 2238135,54 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 441822,19 | 2238149,77 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 441828,43 | 2238159,68 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 441833,78 | 2238169,80 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 441835,37 | 2238180,68 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 441835,42 | 2238198,49 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 441834,89 | 2238209,23 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 441837,95 | 2238223,38 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 441846,19 | 2238250,21 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 441851,62 | 2238267,74 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 441860,72 | 2238291,60 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 441864,84 | 2238302,07 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 441866,03 | 2238305,72 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 441881,53 | 2238375,68 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 441882,72 | 2238379,44 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 441887,81 | 2238386,13 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 441897,68 | 2238397,01 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 441906,05 | 2238406,65 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 441913,03 | 2238414,36 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 441923,71 | 2238427,15 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 441935,93 | 2238439,61 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 441946,77 | 2238451,92 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 441958,18 | 2238464,44 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 441969,14 | 2238476,49 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 441981,78 | 2238491,49 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 441988,15 | 2238499,48 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 441994,81 | 2238508,76 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 441999,87 | 2238516,41 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 442011,01 | 2238528,88 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 442016,32 | 2238535,23 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 442040,59 | 2238562,93 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 442055,78 | 2238580,32 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 442067,97 | 2238594,15 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 442073,71 | 2238602,66 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 442070,39 | 2238604,90 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 442064,77 | 2238596,57 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 442052,78 | 2238582,96 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 442037,59 | 2238565,57 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 442013,30 | 2238537,85 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 442008,01 | 2238531,52 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 441996,68 | 2238518,84 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 441991,49 | 2238511,00 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 441984,93 | 2238501,86 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 441978,67 | 2238494,01 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 441966,16 | 2238479,16 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 441955,22 | 2238467,14 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 441943,80 | 2238454,60 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 441933,03 | 2238442,37 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 441920,80 | 2238429,89 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 441909,99 | 2238416,95 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 441903,04 | 2238409,29 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 441894,67 | 2238399,65 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 441884,72 | 2238388,67 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 441879,11 | 2238381,30 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 441877,68 | 2238376,78 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 441862,18 | 2238306,79 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 441861,08 | 2238303,42 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 441856,99 | 2238293,03 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 441847,84 | 2238269,06 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 441842,37 | 2238251,39 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 441834,09 | 2238224,44 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 441830,87 | 2238209,53 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 441831,42 | 2238198,35 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 441831,37 | 2238180,99 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 441829,92 | 2238171,06 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 441824,97 | 2238161,69 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 441818,82 | 2238151,92 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 441809,59 | 2238137,75 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 441798,47 | 2238122,08 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 441789,88 | 2238110,26 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 441783,83 | 2238103,46 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 441767,08 | 2238079,58 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 441758,94 | 2238071,73 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 441752,47 | 2238063,41 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 441746,06 | 2238051,77 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 441738,93 | 2238037,10 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 441728,25 | 2238017,64 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 441723,97 | 2238000,76 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 441722,32 | 2237993,26 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 441715,65 | 2237979,47 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 441710,05 | 2237965,17 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 441706,95 | 2237956,87 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 441704,15 | 2237954,02 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 441692,10 | 2237943,03 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 441683,97 | 2237937,41 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 441676,08 | 2237934,14 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 441659,82 | 2237929,64 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 441650,05 | 2237926,87 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 441642,72 | 2237923,83 | геодезический метод 0,1 |
| 131 | 441636,51 | 2237919,25 | геодезический метод 0,1 |
| 132 | 441629,94 | 2237913,83 | геодезический метод 0,1 |
| 133 | 441621,75 | 2237906,27 | геодезический метод 0,1 |
| 134 | 441612,34 | 2237898,01 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 441602,54 | 2237888,26 | геодезический метод 0,1 |
| (2) | | | |
| 135 | 441411,38 | 2237533,15 | геодезический метод 0,1 |
| 136 | 441408,56 | 2237526,45 | геодезический метод 0,1 |
| 137 | 441404,51 | 2237518,84 | геодезический метод 0,1 |
| 138 | 441400,10 | 2237511,80 | геодезический метод 0,1 |
| 139 | 441395,18 | 2237503,96 | геодезический метод 0,1 |
| 140 | 441388,75 | 2237496,56 | геодезический метод 0,1 |
| 141 | 441381,66 | 2237487,82 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 441376,77 | 2237482,34 | геодезический метод 0,1 |
| 143 | 441370,24 | 2237475,18 | геодезический метод 0,1 |
| 144 | 441361,67 | 2237466,39 | геодезический метод 0,1 |
| 145 | 441352,94 | 2237456,79 | геодезический метод 0,1 |
| 146 | 441343,10 | 2237447,13 | геодезический метод 0,1 |
| 147 | 441333,57 | 2237435,84 | геодезический метод 0,1 |
| 148 | 441325,75 | 2237425,61 | геодезический метод 0,1 |
| 149 | 441318,31 | 2237414,97 | геодезический метод 0,1 |
| 150 | 441312,25 | 2237407,12 | геодезический метод 0,1 |
| 151 | 441305,07 | 2237397,48 | геодезический метод 0,1 |
| 152 | 441297,54 | 2237386,39 | геодезический метод 0,1 |
| 153 | 441292,61 | 2237379,25 | геодезический метод 0,1 |
| 154 | 441288,02 | 2237371,65 | геодезический метод 0,1 |
| 155 | 441284,89 | 2237366,01 | геодезический метод 0,1 |
| 156 | 441281,88 | 2237359,50 | геодезический метод 0,1 |
| 157 | 441278,91 | 2237351,06 | геодезический метод 0,1 |
| 158 | 441275,45 | 2237338,39 | геодезический метод 0,1 |
| 159 | 441273,91 | 2237330,55 | геодезический метод 0,1 |
| 160 | 441272,33 | 2237316,77 | геодезический метод 0,1 |
| 161 | 441271,61 | 2237308,22 | геодезический метод 0,1 |
| 162 | 441272,32 | 2237294,17 | геодезический метод 0,1 |
| 163 | 441273,24 | 2237283,81 | геодезический метод 0,1 |
| 164 | 441274,18 | 2237273,87 | геодезический метод 0,1 |
| 165 | 441275,80 | 2237266,37 | геодезический метод 0,1 |
| 166 | 441280,37 | 2237254,19 | геодезический метод 0,1 |
| 167 | 441284,37 | 2237246,72 | геодезический метод 0,1 |
| 168 | 441289,15 | 2237237,77 | геодезический метод 0,1 |
| 169 | 441293,02 | 2237230,38 | геодезический метод 0,1 |
| 170 | 441297,50 | 2237224,21 | геодезический метод 0,1 |
| 171 | 441303,55 | 2237217,75 | геодезический метод 0,1 |
| 172 | 441311,85 | 2237208,13 | геодезический метод 0,1 |
| 173 | 441312,40 | 2237205,96 | геодезический метод 0,1 |
| 174 | 441311,97 | 2237202,01 | геодезический метод 0,1 |
| 175 | 441310,59 | 2237198,82 | геодезический метод 0,1 |
| 176 | 441308,04 | 2237190,01 | геодезический метод 0,1 |
| 177 | 441304,24 | 2237179,91 | геодезический метод 0,1 |
| 178 | 441300,47 | 2237169,64 | геодезический метод 0,1 |
| 179 | 441297,09 | 2237159,53 | геодезический метод 0,1 |
| 180 | 441293,18 | 2237147,98 | геодезический метод 0,1 |
| 181 | 441291,89 | 2237143,25 | геодезический метод 0,1 |
| 182 | 441288,07 | 2237131,73 | геодезический метод 0,1 |
| 183 | 441282,38 | 2237116,14 | геодезический метод 0,1 |
| 184 | 441278,73 | 2237107,97 | геодезический метод 0,1 |
| 185 | 441274,00 | 2237099,56 | геодезический метод 0,1 |
| 186 | 441268,06 | 2237089,16 | геодезический метод 0,1 |
| 187 | 441264,01 | 2237083,54 | геодезический метод 0,1 |
| 188 | 441260,34 | 2237078,14 | геодезический метод 0,1 |
| 189 | 441255,56 | 2237070,95 | геодезический метод 0,1 |
| 190 | 441251,35 | 2237066,40 | геодезический метод 0,1 |
| 191 | 441244,15 | 2237060,18 | геодезический метод 0,1 |
| 192 | 441235,87 | 2237052,65 | геодезический метод 0,1 |
| 193 | 441226,49 | 2237045,05 | геодезический метод 0,1 |
| 194 | 441221,66 | 2237039,94 | геодезический метод 0,1 |
| 195 | 441216,60 | 2237033,27 | геодезический метод 0,1 |
| 196 | 441213,86 | 2237026,25 | геодезический метод 0,1 |
| 197 | 441210,91 | 2237016,94 | геодезический метод 0,1 |
| 198 | 441207,53 | 2237004,92 | геодезический метод 0,1 |
| 199 | 441205,20 | 2236997,49 | геодезический метод 0,1 |
| 200 | 441202,30 | 2236988,28 | геодезический метод 0,1 |
| 201 | 441199,44 | 2236980,46 | геодезический метод 0,1 |
| 202 | 441196,18 | 2236970,32 | геодезический метод 0,1 |
| 203 | 441193,77 | 2236960,83 | геодезический метод 0,1 |
| 204 | 441191,15 | 2236951,77 | геодезический метод 0,1 |
| 205 | 441189,74 | 2236946,23 | геодезический метод 0,1 |
| 206 | 441187,96 | 2236939,94 | геодезический метод 0,1 |
| 207 | 441187,12 | 2236933,80 | геодезический метод 0,1 |
| 208 | 441186,77 | 2236926,40 | геодезический метод 0,1 |
| 209 | 441186,53 | 2236919,44 | геодезический метод 0,1 |
| 210 | 441186,03 | 2236909,83 | геодезический метод 0,1 |
| 211 | 441185,36 | 2236902,31 | геодезический метод 0,1 |
| 212 | 441184,97 | 2236889,50 | геодезический метод 0,1 |
| 213 | 441184,66 | 2236882,58 | геодезический метод 0,1 |
| 214 | 441183,97 | 2236868,58 | геодезический метод 0,1 |
| 215 | 441183,46 | 2236859,28 | геодезический метод 0,1 |
| 216 | 441182,96 | 2236852,44 | геодезический метод 0,1 |
| 217 | 441182,22 | 2236848,14 | геодезический метод 0,1 |
| 218 | 441180,96 | 2236845,27 | геодезический метод 0,1 |
| 219 | 441178,78 | 2236841,32 | геодезический метод 0,1 |
| 220 | 441176,40 | 2236837,89 | геодезический метод 0,1 |
| 221 | 441169,04 | 2236825,16 | геодезический метод 0,1 |
| 222 | 441164,12 | 2236816,64 | геодезический метод 0,1 |
| 223 | 441156,10 | 2236802,59 | геодезический метод 0,1 |
| 224 | 441148,98 | 2236791,08 | геодезический метод 0,1 |
| 225 | 441142,69 | 2236780,91 | геодезический метод 0,1 |
| 226 | 441137,74 | 2236773,55 | геодезический метод 0,1 |
| 227 | 441131,10 | 2236765,63 | геодезический метод 0,1 |
| 228 | 441104,82 | 2236738,51 | геодезический метод 0,1 |
| 229 | 441107,69 | 2236735,72 | геодезический метод 0,1 |
| 230 | 441134,08 | 2236762,95 | геодезический метод 0,1 |
| 231 | 441140,92 | 2236771,11 | геодезический метод 0,1 |
| 232 | 441146,07 | 2236778,78 | геодезический метод 0,1 |
| 233 | 441152,38 | 2236788,98 | геодезический метод 0,1 |
| 234 | 441159,56 | 2236800,58 | геодезический метод 0,1 |
| 235 | 441167,59 | 2236814,65 | геодезический метод 0,1 |
| 236 | 441172,50 | 2236823,16 | геодезический метод 0,1 |
| 237 | 441179,78 | 2236835,76 | геодезический метод 0,1 |
| 238 | 441182,20 | 2236839,23 | геодезический метод 0,1 |
| 239 | 441184,54 | 2236843,46 | геодезический метод 0,1 |
| 240 | 441186,08 | 2236846,99 | геодезический метод 0,1 |
| 241 | 441186,93 | 2236851,92 | геодезический метод 0,1 |
| 242 | 441187,46 | 2236859,04 | геодезический метод 0,1 |
| 243 | 441187,97 | 2236868,37 | геодезический метод 0,1 |
| 244 | 441188,66 | 2236882,39 | геодезический метод 0,1 |
| 245 | 441188,97 | 2236889,33 | геодезический метод 0,1 |
| 246 | 441189,36 | 2236902,12 | геодезический метод 0,1 |
| 247 | 441190,03 | 2236909,59 | геодезический метод 0,1 |
| 248 | 441190,53 | 2236919,25 | геодезический метод 0,1 |
| 249 | 441190,77 | 2236926,23 | геодезический метод 0,1 |
| 250 | 441191,11 | 2236933,48 | геодезический метод 0,1 |
| 251 | 441191,88 | 2236939,13 | геодезический метод 0,1 |
| 252 | 441193,61 | 2236945,22 | геодезический метод 0,1 |
| 253 | 441195,02 | 2236950,76 | геодезический метод 0,1 |
| 254 | 441197,64 | 2236959,82 | геодезический метод 0,1 |
| 255 | 441200,04 | 2236969,28 | геодезический метод 0,1 |
| 256 | 441203,20 | 2236979,12 | геодезический метод 0,1 |
| 257 | 441206,08 | 2236986,98 | геодезический метод 0,1 |
| 258 | 441209,02 | 2236996,29 | геодезический метод 0,1 |
| 259 | 441211,35 | 2237003,75 | геодезический метод 0,1 |
| 260 | 441214,73 | 2237015,77 | геодезический метод 0,1 |
| 261 | 441217,66 | 2237024,98 | геодезический метод 0,1 |
| 262 | 441220,12 | 2237031,3 | геодезический метод 0,1 |
| 263 | 441224,73 | 2237037,38 | геодезический метод 0,1 |
| 264 | 441229,19 | 2237042,10 | геодезический метод 0,1 |
| 265 | 441238,43 | 2237049,58 | геодезический метод 0,1 |
| 266 | 441246,82 | 2237057,2 | геодезический метод 0,1 |
| 267 | 441254,16 | 2237063,54 | геодезический метод 0,1 |
| 268 | 441258,69 | 2237068,44 | геодезический метод 0,1 |
| 269 | 441263,66 | 2237075,91 | геодезический метод 0,1 |
| 270 | 441267,27 | 2237081,22 | геодезический метод 0,1 |
| 271 | 441271,44 | 2237087,02 | геодезический метод 0,1 |
| 272 | 441277,48 | 2237097,58 | геодезический метод 0,1 |
| 273 | 441282,35 | 2237106,25 | геодезический метод 0,1 |
| 274 | 441286,07 | 2237114,60 | геодезический метод 0,1 |
| 275 | 441291,84 | 2237130,38 | геодезический метод 0,1 |
| 276 | 441295,71 | 2237142,04 | геодезический метод 0,1 |
| 277 | 441297,02 | 2237146,88 | геодезический метод 0,1 |
| 278 | 441300,88 | 2237158,26 | геодезический метод 0,1 |
| 279 | 441304,24 | 2237168,29 | геодезический метод 0,1 |
| 280 | 441307,98 | 2237178,52 | геодезический метод 0,1 |
| 281 | 441311,85 | 2237188,79 | геодезический метод 0,1 |
| 282 | 441314,36 | 2237197,44 | геодезический метод 0,1 |
| 283 | 441315,89 | 2237200,97 | геодезический метод 0,1 |
| 284 | 441316,46 | 2237206,24 | геодезический метод 0,1 |
| 285 | 441315,50 | 2237210,02 | геодезический метод 0,1 |
| 286 | 441306,50 | 2237220,46 | геодезический метод 0,1 |
| 287 | 441300,60 | 2237226,76 | геодезический метод 0,1 |
| 288 | 441296,41 | 2237232,52 | геодезический метод 0,1 |
| 289 | 441292,69 | 2237239,64 | геодезический метод 0,1 |
| 290 | 441287,89 | 2237248,60 | геодезический метод 0,1 |
| 291 | 441284,03 | 2237255,83 | геодезический метод 0,1 |
| 292 | 441279,66 | 2237267,45 | геодезический метод 0,1 |
| 293 | 441278,13 | 2237274,53 | геодезический метод 0,1 |
| 294 | 441277,22 | 2237284,18 | геодезический метод 0,1 |
| 295 | 441276,32 | 2237294,41 | геодезический метод 0,1 |
| 296 | 441275,61 | 2237308,20 | геодезический метод 0,1 |
| 297 | 441276,31 | 2237316,34 | геодезический метод 0,1 |
| 298 | 441277,88 | 2237329,99 | геодезический метод 0,1 |
| 299 | 441279,34 | 2237337,43 | геодезический метод 0,1 |
| 300 | 441282,73 | 2237349,86 | геодезический метод 0,1 |
| 301 | 441285,59 | 2237357,97 | геодезический метод 0,1 |
| 302 | 441288,49 | 2237364,26 | геодезический метод 0,1 |
| 303 | 441291,50 | 2237369,68 | геодезический метод 0,1 |
| 304 | 441295,94 | 2237377,02 | геодезический метод 0,1 |
| 305 | 441300,84 | 2237384,12 | геодезический метод 0,1 |
| 306 | 441308,36 | 2237395,20 | геодезический метод 0,1 |
| 307 | 441315,44 | 2237404,72 | геодезический метод 0,1 |
| 308 | 441321,56 | 2237412,64 | геодезический метод 0,1 |
| 309 | 441329,00 | 2237423,28 | геодезический метод 0,1 |
| 310 | 441336,66 | 2237433,30 | геодезический метод 0,1 |
| 311 | 441346,04 | 2237444,41 | геодезический метод 0,1 |
| 312 | 441355,86 | 2237454,05 | геодезический метод 0,1 |
| 313 | 441364,61 | 2237463,67 | геодезический метод 0,1 |
| 314 | 441373,18 | 2237472,46 | геодезический метод 0,1 |
| 315 | 441379,74 | 2237479,65 | геодезический метод 0,1 |
| 316 | 441384,73 | 2237485,26 | геодезический метод 0,1 |
| 317 | 441391,83 | 2237494,01 | геодезический метод 0,1 |
| 318 | 441398,42 | 2237501,60 | геодезический метод 0,1 |
| 319 | 441403,49 | 2237509,68 | геодезический метод 0,1 |
| 320 | 441407,98 | 2237516,85 | геодезический метод 0,1 |
| 321 | 441412,15 | 2237524,67 | геодезический метод 0,1 |
| 322 | 441415,16 | 2237531,83 | геодезический метод 0,1 |
| 323 | 441416,64 | 2237536,96 | геодезический метод 0,1 |
| 324 | 441419,10 | 2237544,07 | геодезический метод 0,1 |
| 325 | 441422,77 | 2237555,22 | геодезический метод 0,1 |
| 326 | 441426,13 | 2237564,42 | геодезический метод 0,1 |
| 327 | 441429,95 | 2237575,71 | геодезический метод 0,1 |
| 328 | 441432,42 | 2237580,91 | геодезический метод 0,1 |
| 329 | 441435,76 | 2237587,47 | геодезический метод 0,1 |
| 330 | 441440,09 | 2237594,58 | геодезический метод 0,1 |
| 331 | 441446,61 | 2237603,79 | геодезический метод 0,1 |
| 332 | 441451,39 | 2237611,14 | геодезический метод 0,1 |
| 333 | 441460,01 | 2237619,27 | геодезический метод 0,1 |
| 334 | 441467,80 | 2237626,96 | геодезический метод 0,1 |
| 335 | 441480,82 | 2237641,34 | геодезический метод 0,1 |
| 336 | 441490,67 | 2237651,49 | геодезический метод 0,1 |
| 337 | 441502,94 | 2237664,73 | геодезический метод 0,1 |
| 338 | 441522,89 | 2237685,21 | геодезический метод 0,1 |
| 339 | 441550,21 | 2237712,24 | геодезический метод 0,1 |
| 340 | 441562,88 | 2237726,16 | геодезический метод 0,1 |
| 341 | 441570,42 | 2237733,66 | геодезический метод 0,1 |
| 342 | 441571,48 | 2237736,00 | геодезический метод 0,1 |
| 343 | 441569,39 | 2237768,52 | геодезический метод 0,1 |
| 344 | 441569,05 | 2237772,08 | геодезический метод 0,1 |
| 345 | 441565,06 | 2237771,69 | геодезический метод 0,1 |
| 346 | 441565,40 | 2237768,23 | геодезический метод 0,1 |
| 347 | 441567,42 | 2237736,72 | геодезический метод 0,1 |
| 348 | 441559,95 | 2237728,89 | геодезический метод 0,1 |
| 349 | 441547,29 | 2237714,97 | геодезический метод 0,1 |
| 350 | 441520,04 | 2237688,02 | геодезический метод 0,1 |
| 351 | 441500,02 | 2237667,47 | геодезический метод 0,1 |
| 352 | 441487,75 | 2237654,23 | геодезический метод 0,1 |
| 353 | 441477,92 | 2237644,10 | геодезический метод 0,1 |
| 354 | 441464,88 | 2237629,68 | геодезический метод 0,1 |
| 355 | 441457,22 | 2237622,13 | геодезический метод 0,1 |
| 356 | 441448,27 | 2237613,69 | геодезический метод 0,1 |
| 357 | 441443,27 | 2237606,00 | геодезический метод 0,1 |
| 358 | 441436,74 | 2237596,77 | геодезический метод 0,1 |
| 359 | 441432,28 | 2237589,45 | геодезический метод 0,1 |
| 360 | 441428,82 | 2237582,65 | геодезический метод 0,1 |
| 361 | 441426,26 | 2237577,28 | геодезический метод 0,1 |
| 362 | 441422,37 | 2237565,77 | геодезический метод 0,1 |
| 363 | 441419,00 | 2237556,56 | геодезический метод 0,1 |
| 364 | 441415,30 | 2237545,34 | геодезический метод 0,1 |
| 365 | 441412,81 | 2237538,12 | геодезический метод 0,1 |
| 135 | 441411,38 | 2237533,15 | геодезический метод 0,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_