Приложение

к приказу

министерства имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

От 29.08.2024 № 1845-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | | | |
| 1 | 442409,36 | 2239031,99 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 442447,76 | 2239083,79 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 442484,36 | 2239138,68 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 442496,73 | 2239159,10 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 442509,31 | 2239188,92 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 442513,27 | 2239195,82 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 442524,23 | 2239209,23 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 442542,46 | 2239234,07 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 442562,11 | 2239265,58 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 442592,48 | 2239314,05 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 442547,95 | 2239344,23 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 442449,94 | 2239410,69 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 442417,68 | 2239420,41 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 442393,34 | 2239443,33 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 442376,17 | 2239454,09 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 442374,04 | 2239450,70 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 442390,85 | 2239440,17 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 442415,63 | 2239416,84 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 442448,21 | 2239407,02 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 442545,71 | 2239340,91 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 442587,04 | 2239312,89 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 442558,72 | 2239267,70 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 442539,16 | 2239236,32 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 442521,10 | 2239211,73 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 442509,97 | 2239198,11 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 442505,73 | 2239190,72 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 442493,16 | 2239160,94 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 442480,96 | 2239140,79 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 442444,51 | 2239086,13 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 442406,08 | 2239034,29 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 442373,27 | 2238986,77 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 442369,70 | 2238982,62 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 442301,70 | 2238897,17 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 442268,33 | 2238856,28 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 442239,79 | 2238820,33 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 442217,40 | 2238796,69 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 442193,39 | 2238771,62 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 442185,43 | 2238768,67 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 442178,54 | 2238766,74 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 442179,62 | 2238762,88 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 442186,59 | 2238764,84 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 442195,64 | 2238768,19 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 442220,29 | 2238793,93 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 442242,80 | 2238817,70 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 442271,46 | 2238853,79 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 442304,83 | 2238894,66 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 442372,81 | 2238980,09 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 442376,48 | 2238984,36 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 442409,36 | 2239031,99 | геодезический метод 0,1 |
| (2) | | | |
| 49 | 442839,33 | 2239680,34 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 442809,04 | 2239634,21 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 442793,59 | 2239610,14 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 442757,61 | 2239553,35 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 442701,04 | 2239456,45 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 442676,64 | 2239425,93 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 442622,87 | 2239337,03 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 442622,62 | 2239329,59 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 442621,96 | 2239328,54 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 442606,53 | 2239337,78 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 442627,38 | 2239373,30 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 442719,84 | 2239511,86 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 442722,29 | 2239515,90 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 442723,58 | 2239518,57 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 442740,91 | 2239555,58 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 442808,29 | 2239660,74 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 442812,79 | 2239677,94 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 442843,46 | 2239720,90 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 442840,20 | 2239723,22 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 442809,12 | 2239679,67 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 442804,59 | 2239662,36 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 442737,39 | 2239557,50 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 442719,96 | 2239520,28 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 442718,78 | 2239517,82 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 442716,44 | 2239513,97 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 442624,01 | 2239375,45 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 442601,88 | 2239337,77 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 442595,51 | 2239327,04 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 442567,46 | 2239344,70 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 442543,84 | 2239360,70 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 442535,19 | 2239365,97 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 442509,58 | 2239383,05 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 442483,28 | 2239400,37 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 442466,51 | 2239412,00 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 442430,94 | 2239435,69 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 442428,73 | 2239432,36 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 442464,28 | 2239408,69 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 442481,02 | 2239397,07 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 442507,38 | 2239379,71 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 442533,07 | 2239362,57 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 442541,72 | 2239357,31 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 442565,25 | 2239341,37 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 442593,35 | 2239323,66 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 442596,95 | 2239321,64 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 442604,49 | 2239334,33 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 442619,91 | 2239325,10 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 442615,41 | 2239317,04 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 442614,46 | 2239315,51 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 442606,36 | 2239302,50 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 442601,31 | 2239294,79 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 442595,27 | 2239294,01 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 442578,14 | 2239268,98 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 442576,59 | 2239268,37 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 442560,74 | 2239244,61 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 442557,28 | 2239240,41 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 442541,03 | 2239216,41 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 442513,32 | 2239174,77 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 442509,59 | 2239167,98 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 442514,53 | 2239164,48 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 442503,38 | 2239147,45 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 442488,43 | 2239132,72 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 442485,35 | 2239130,02 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 442468,63 | 2239104,66 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 442466,75 | 2239100,46 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 442436,19 | 2239053,90 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 442415,84 | 2239022,82 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 442407,34 | 2239014,67 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 442369,46 | 2238961,04 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 442351,71 | 2238938,75 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 442341,03 | 2238924,74 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 442323,33 | 2238902,71 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 442282,54 | 2238852,71 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 442283,13 | 2238847,59 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 442277,64 | 2238840,03 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 442274,08 | 2238842,50 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 442253,87 | 2238819,99 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 442218,49 | 2238779,14 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 442197,88 | 2238754,31 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 442197,59 | 2238753,10 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 442195,00 | 2238750,10 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 442186,42 | 2238744,42 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 442168,98 | 2238728,86 | геодезический метод 0,1 |
| 131 | 442126,57 | 2238679,76 | геодезический метод 0,1 |
| 132 | 442125,26 | 2238678,26 | геодезический метод 0,1 |
| 133 | 442100,86 | 2238650,41 | геодезический метод 0,1 |
| 134 | 442079,42 | 2238614,43 | геодезический метод 0,1 |
| 135 | 442073,74 | 2238608,11 | геодезический метод 0,1 |
| 136 | 442076,71 | 2238605,44 | геодезический метод 0,1 |
| 137 | 442082,65 | 2238612,03 | геодезический метод 0,1 |
| 138 | 442104,11 | 2238648,06 | геодезический метод 0,1 |
| 139 | 442128,27 | 2238675,64 | геодезический метод 0,1 |
| 140 | 442147,05 | 2238659,28 | геодезический метод 0,1 |
| 141 | 442149,09 | 2238658,61 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 442185,36 | 2238626,58 | геодезический метод 0,1 |
| 143 | 442188,00 | 2238629,58 | геодезический метод 0,1 |
| 144 | 442151,12 | 2238662,15 | геодезический метод 0,1 |
| 145 | 442149,07 | 2238662,82 | геодезический метод 0,1 |
| 146 | 442130,90 | 2238678,65 | геодезический метод 0,1 |
| 147 | 442171,85 | 2238726,06 | геодезический метод 0,1 |
| 148 | 442188,85 | 2238741,23 | геодезический метод 0,1 |
| 149 | 442197,66 | 2238747,06 | геодезический метод 0,1 |
| 150 | 442201,24 | 2238751,21 | геодезический метод 0,1 |
| 151 | 442201,54 | 2238752,46 | геодезический метод 0,1 |
| 152 | 442221,56 | 2238776,57 | геодезический метод 0,1 |
| 153 | 442256,86 | 2238817,33 | геодезический метод 0,1 |
| 154 | 442274,70 | 2238837,20 | геодезический метод 0,1 |
| 155 | 442278,58 | 2238834,51 | геодезический метод 0,1 |
| 156 | 442287,29 | 2238846,50 | геодезический метод 0,1 |
| 157 | 442286,71 | 2238851,50 | геодезический метод 0,1 |
| 158 | 442326,44 | 2238900,20 | геодезический метод 0,1 |
| 159 | 442344,19 | 2238922,30 | геодезический метод 0,1 |
| 160 | 442354,88 | 2238936,31 | геодезический метод 0,1 |
| 161 | 442372,62 | 2238958,59 | геодезический метод 0,1 |
| 162 | 442410,38 | 2239012,05 | геодезический метод 0,1 |
| 163 | 442418,95 | 2239020,26 | геодезический метод 0,1 |
| 164 | 442439,53 | 2239051,70 | геодезический метод 0,1 |
| 165 | 442470,26 | 2239098,52 | геодезический метод 0,1 |
| 166 | 442472,14 | 2239102,71 | геодезический метод 0,1 |
| 167 | 442488,40 | 2239127,37 | геодезический метод 0,1 |
| 168 | 442491,11 | 2239129,76 | геодезический метод 0,1 |
| 169 | 442506,51 | 2239144,93 | геодезический метод 0,1 |
| 170 | 442519,99 | 2239165,52 | геодезический метод 0,1 |
| 171 | 442514,81 | 2239169,18 | геодезический метод 0,1 |
| 172 | 442516,70 | 2239172,62 | геодезический метод 0,1 |
| 173 | 442544,36 | 2239214,19 | геодезический метод 0,1 |
| 174 | 442560,54 | 2239238,09 | геодезический метод 0,1 |
| 175 | 442563,96 | 2239242,24 | геодезический метод 0,1 |
| 176 | 442579,21 | 2239265,11 | геодезический метод 0,1 |
| 177 | 442580,74 | 2239265,7 | геодезический метод 0,1 |
| 178 | 442597,57 | 2239290,28 | геодезический метод 0,1 |
| 179 | 442603,65 | 2239291,07 | геодезический метод 0,1 |
| 180 | 442608,66 | 2239298,70 | геодезический метод 0,1 |
| 181 | 442617,40 | 2239293,22 | геодезический метод 0,1 |
| 182 | 442667,81 | 2239264,47 | геодезический метод 0,1 |
| 183 | 442705,73 | 2239240,32 | геодезический метод 0,1 |
| 184 | 442706,78 | 2239240,20 | геодезический метод 0,1 |
| 185 | 442726,73 | 2239227,25 | геодезический метод 0,1 |
| 186 | 442729,17 | 2239226,88 | геодезический метод 0,1 |
| 187 | 442771,15 | 2239197,67 | геодезический метод 0,1 |
| 188 | 442788,60 | 2239184,52 | геодезический метод 0,1 |
| 189 | 442792,67 | 2239181,49 | геодезический метод 0,1 |
| 190 | 442806,15 | 2239172,94 | геодезический метод 0,1 |
| 191 | 442833,83 | 2239158,75 | геодезический метод 0,1 |
| 192 | 442835,65 | 2239162,31 | геодезический метод 0,1 |
| 193 | 442808,14 | 2239176,41 | геодезический метод 0,1 |
| 194 | 442794,87 | 2239184,83 | геодезический метод 0,1 |
| 195 | 442791,00 | 2239187,72 | геодезический метод 0,1 |
| 196 | 442773,52 | 2239200,89 | геодезический метод 0,1 |
| 197 | 442730,68 | 2239230,70 | геодезический метод 0,1 |
| 198 | 442728,19 | 2239231,08 | геодезический метод 0,1 |
| 199 | 442708,16 | 2239244,07 | геодезический метод 0,1 |
| 200 | 442707,09 | 2239244,20 | геодезический метод 0,1 |
| 201 | 442669,83 | 2239267,92 | геодезический метод 0,1 |
| 202 | 442619,42 | 2239296,68 | геодезический метод 0,1 |
| 203 | 442610,82 | 2239302,07 | геодезический метод 0,1 |
| 204 | 442617,75 | 2239313,22 | геодезический метод 0,1 |
| 205 | 442648,47 | 2239291,87 | геодезический метод 0,1 |
| 206 | 442655,05 | 2239286,73 | геодезический метод 0,1 |
| 207 | 442679,54 | 2239269,34 | геодезический метод 0,1 |
| 208 | 442693,41 | 2239261,10 | геодезический метод 0,1 |
| 209 | 442695,57 | 2239257,81 | геодезический метод 0,1 |
| 210 | 442699,33 | 2239255,37 | геодезический метод 0,1 |
| 211 | 442700,07 | 2239254,42 | геодезический метод 0,1 |
| 212 | 442719,72 | 2239242,03 | геодезический метод 0,1 |
| 213 | 442721,55 | 2239241,83 | геодезический метод 0,1 |
| 214 | 442742,18 | 2239228,69 | геодезический метод 0,1 |
| 215 | 442773,08 | 2239207,01 | геодезический метод 0,1 |
| 216 | 442773,83 | 2239206,07 | геодезический метод 0,1 |
| 217 | 442809,92 | 2239181,08 | геодезический метод 0,1 |
| 218 | 442812,19 | 2239184,37 | геодезический метод 0,1 |
| 219 | 442776,59 | 2239209,02 | геодезический метод 0,1 |
| 220 | 442775,84 | 2239209,96 | геодезический метод 0,1 |
| 221 | 442744,44 | 2239231,99 | геодезический метод 0,1 |
| 222 | 442722,91 | 2239245,71 | геодезический метод 0,1 |
| 223 | 442721,07 | 2239245,91 | геодезический метод 0,1 |
| 224 | 442702,79 | 2239257,44 | геодезический метод 0,1 |
| 225 | 442702,06 | 2239258,37 | геодезический метод 0,1 |
| 226 | 442698,45 | 2239260,71 | геодезический метод 0,1 |
| 227 | 442696,25 | 2239264,06 | геодезический метод 0,1 |
| 228 | 442681,73 | 2239272,69 | геодезический метод 0,1 |
| 229 | 442657,48 | 2239289,91 | геодезический метод 0,1 |
| 230 | 442650,89 | 2239295,06 | геодезический метод 0,1 |
| 231 | 442619,79 | 2239316,67 | геодезический метод 0,1 |
| 232 | 442624,30 | 2239324,75 | геодезический метод 0,1 |
| 233 | 442626,58 | 2239328,38 | геодезический метод 0,1 |
| 234 | 442626,83 | 2239335,85 | геодезический метод 0,1 |
| 235 | 442679,93 | 2239423,65 | геодезический метод 0,1 |
| 236 | 442704,36 | 2239454,21 | геодезический метод 0,1 |
| 237 | 442761,05 | 2239551,30 | геодезический метод 0,1 |
| 238 | 442796,97 | 2239607,99 | геодезический метод 0,1 |
| 239 | 442812,40 | 2239632,04 | геодезический метод 0,1 |
| 240 | 442842,68 | 2239678,15 | геодезический метод 0,1 |
| 241 | 442862,29 | 2239708,32 | геодезический метод 0,1 |
| 242 | 442881,16 | 2239741,85 | геодезический метод 0,1 |
| 243 | 442896,27 | 2239771,17 | геодезический метод 0,1 |
| 244 | 442905,79 | 2239794,10 | геодезический метод 0,1 |
| 245 | 442992,98 | 2240027,33 | геодезический метод 0,1 |
| 246 | 442965,97 | 2240037,35 | геодезический метод 0,1 |
| 247 | 442972,42 | 2240054,53 | геодезический метод 0,1 |
| 248 | 442982,08 | 2240105,90 | геодезический метод 0,1 |
| 249 | 442987,12 | 2240121,94 | геодезический метод 0,1 |
| 250 | 442983,30 | 2240123,14 | геодезический метод 0,1 |
| 251 | 442978,19 | 2240106,86 | геодезический метод 0,1 |
| 252 | 442968,54 | 2240055,57 | геодезический метод 0,1 |
| 253 | 442960,81 | 2240034,99 | геодезический метод 0,1 |
| 254 | 442987,83 | 2240024,97 | геодезический метод 0,1 |
| 255 | 442902,09 | 2239795,60 | геодезический метод 0,1 |
| 256 | 442892,63 | 2239772,85 | геодезический метод 0,1 |
| 257 | 442877,62 | 2239743,72 | геодезический метод 0,1 |
| 258 | 442858,90 | 2239710,45 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 442839,33 | 2239680,34 | геодезический метод 0,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_