# Приложение

# к постановлению главного управления

# архитектуры и градостроительства

# Рязанской области

# от 10 сентября 2024 г. № 472-п

# «Статья 52. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области представлены в таблице ниже.

| Наименование объекта | Значение расчетного показателя | |
| --- | --- | --- |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности территории | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| Дошкольная образовательная организация | 37 мест на 1 тыс. чел. | 1000 м\* |
| Общеобразовательная  организация | 116 мест на 1 тыс. чел. | 1000 м\* |
| Помещения для спортивных занятий | 60 кв.м площади пола спортивного зала  на 1 тыс. чел. | 1000 м\*\* |
| 1. Площадки различного назначения в границах земельного участка многоквартирного жилого дома 2. - детские игровые площадки; 3. - площадки для занятий физкультурой взрослого населения; 4. - площадки отдыха взрослого населения; 5. - контейнерные площадки 6. сбора ТКО; 7. - озелененная территория занятая газоном и древесно-кустарниковой растительностью\*\*\* | 1. 0,6 кв.м на 1 чел. 2. 0,6 кв.м на 1 чел. 3. 0,1 кв.м на 1 чел. 4. 0,03 кв.м на 1 чел. 5. 2,0 кв.м на 1 чел. | 1. 100 м 2. 800 м 3. 100 м 4. 100 м 5. 100 м |
| Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения  на территориях общего  пользования\*4 | 1,0 кв.м на 1 чел. | 1000 м |
| Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары)\*5 | 1,7 кв.м на 1 чел. | 1200 м |
| 1. Количество машино-мест в границах земельного участка многоквартирного жилого дома | 1. 1 машино-место на 86 кв.м общей площади квартир\*6 | 1. 800 |
| 1. Количество машино-мест для объектов обслуживая 2. жилой застройки | 1. Согласно РНГП | 1. Согласно РНГП |
| Объекты водоснабжения  (объем водопотребления) | 140 л/сут. на 1 чел. | Не нормируется |
| Объекты водоотведения  (объем водоотведения) | 140 л/сут. на 1 чел. | Не нормируется |
| Объекты электроснабжения  (объем электропотребления) | 950 кВт·ч/чел в год | Не нормируется |
| Объекты газопотребления  (объем газопотребления) | 220 м3/год на 1 чел. | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения  (расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания) | 0,290 Вт/(куб.м·°C) | Не нормируется |
| 1. \* При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание  (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно 2. превышать 30 км в одну сторону. 3. \*\* Транспортная доступность до помещений для спортивных занятий составляет 90 мин. 4. \*\*\* Плотность древесно-кустарниковой растительности составляет 100 единиц на 1 га озелененной территории. 5. \*4 Размер вновь создаваемой территории общего пользования под плоскостные физкультурно-спортивные сооружения должен быть не менее 0,1 га. 6. \*5 Размер вновь создаваемой озелененной территории общего пользования должен  быть не менее 0,5 га.   \*6 Общая площадь квартиры определяется без учета помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас. | | |

Примечания:

1. 1. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
2. 2. Минимально допустимый уровень обеспеченности территории объектами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения уточняются на основании технических условий выданных специализированной ресурсоснабжающей организацией.

»