Приложение

 к приказу

 министерства имущественных и

 земельных отношений

 Рязанской области

 От 04.03.2025 № 908-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | 434556,76 | 2163050,89 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 434547,10 | 2163045,63 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 434549,01 | 2163042,12 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 434558,67 | 2163047,38 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 434556,76 | 2163050,89 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 5 | 434515,06 | 2162236,54 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 434506,96 | 2162232,63 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 434508,70 | 2162229,03 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 434516,80 | 2162232,94 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 434515,06 | 2162236,54 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 9 | 434479,38 | 2162564,95 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 434461,91 | 2162559,09 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 434463,18 | 2162555,30 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 434480,65 | 2162561,16 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 434479,38 | 2162564,95 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 13 | 434435,04 | 2162545,24 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 434425,72 | 2162541,61 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 434427,17 | 2162537,88 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 434436,49 | 2162541,51 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 434435,04 | 2162545,24 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 17 | 434420,06 | 2162811,51 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 434416,24 | 2162810,33 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 434418,60 | 2162802,69 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 434422,42 | 2162803,87 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 434420,06 | 2162811,51 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 434427,39 | 2162566,50 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 434410,16 | 2162559,24 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 434411,71 | 2162555,55 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 434428,94 | 2162562,81 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 434427,39 | 2162566,50 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 25 | 434388,91 | 2164158,24 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 434380,34 | 2164155,47 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 434381,57 | 2164151,66 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 434390,14 | 2164154,43 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 434388,91 | 2164158,24 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 29 | 434364,02 | 2162836,81 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 434363,45 | 2162838,94 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 434362,70 | 2162841,57 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 434358,85 | 2162840,48 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 434359,09 | 2162839,62 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 434354,29 | 2162838,33 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 434355,33 | 2162834,47 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 434360,16 | 2162835,77 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 434370,03 | 2162798,58 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 434365,52 | 2162797,29 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 434366,62 | 2162793,45 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 434374,90 | 2162795,82 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 434364,02 | 2162836,81 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 41 | 434350,70 | 2163055,18 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 434350,55 | 2163051,19 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 434367,17 | 2163050,57 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 434367,32 | 2163054,56 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 434350,70 | 2163055,18 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 45 | 434334,97 | 2162999,37 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 434334,81 | 2162995,37 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 434363,79 | 2162994,19 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 434363,95 | 2162998,19 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 434334,97 | 2162999,37 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 49 | 434326,37 | 2164334,54 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 434320,73 | 2164332,50 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 434322,09 | 2164328,74 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 434327,73 | 2164330,78 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 434326,37 | 2164334,54 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 53 | 434321,56 | 2162848,72 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 434317,71 | 2162847,65 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 434320,77 | 2162836,67 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 434324,62 | 2162837,74 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 434321,56 | 2162848,72 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 57 | 434312,75 | 2164375,49 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 434307,05 | 2164373,63 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 434308,29 | 2164369,83 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 434313,99 | 2164371,69 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 434312,75 | 2164375,49 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 61 | 434293,04 | 2164441,55 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 434285,49 | 2164438,91 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 434286,81 | 2164435,13 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 434294,36 | 2164437,77 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 434293,04 | 2164441,55 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 65 | 434228,75 | 2162892,96 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 434214,54 | 2162882,40 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 434216,93 | 2162879,19 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 434231,14 | 2162889,75 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 434228,75 | 2162892,96 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 69 | 434206,20 | 2163097,12 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 434195,83 | 2163093,65 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 434197,10 | 2163089,86 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 434207,47 | 2163093,33 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 434206,20 | 2163097,12 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 73 | 434117,52 | 2163021,74 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 434106,56 | 2163011,96 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 434096,87 | 2163007,54 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 434044,20 | 2162966,67 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 434012,29 | 2162942,02 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 434032,28 | 2162916,59 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 434035,43 | 2162919,06 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 434017,93 | 2162941,32 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 434046,65 | 2162963,51 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 434098,94 | 2163004,09 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 434108,77 | 2163008,57 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 434120,18 | 2163018,76 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 434117,52 | 2163021,74 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 85 | 433676,94 | 2163637,23 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 433660,57 | 2163619,90 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 433658,84 | 2163621,43 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 433656,20 | 2163618,43 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 433660,83 | 2163614,35 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 433679,85 | 2163634,48 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 433676,94 | 2163637,23 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 91 | 433656,19 | 2163669,56 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 433645,84 | 2163662,59 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 433648,08 | 2163659,27 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 433658,43 | 2163666,24 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 433656,19 | 2163669,56 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 95 | 433641,12 | 2163684,84 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 433632,59 | 2163678,01 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 433635,09 | 2163674,89 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 433643,62 | 2163681,72 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 433641,12 | 2163684,84 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 99 | 433627,66 | 2163962,79 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 433625,11 | 2163959,70 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 433639,79 | 2163947,62 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 433642,34 | 2163950,71 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 433627,66 | 2163962,79 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 103 | 433604,93 | 2163734,43 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 433596,86 | 2163728,51 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 433599,23 | 2163725,28 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 433607,30 | 2163731,20 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 433604,93 | 2163734,43 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 107 | 433575,76 | 2163953,47 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 433573,14 | 2163950,45 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 433579,93 | 2163944,56 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 433582,55 | 2163947,58 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 433575,76 | 2163953,47 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 111 | 433559,11 | 2163836,39 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 433536,04 | 2163818,61 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 433538,48 | 2163815,45 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 433561,55 | 2163833,23 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 433559,11 | 2163836,39 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 115 | 433531,99 | 2163872,79 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 433506,75 | 2163854,78 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 433509,07 | 2163851,52 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 433534,31 | 2163869,53 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 433531,99 | 2163872,79 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 119 | 433361,76 | 2164079,01 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 433350,56 | 2164070,61 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 433352,96 | 2164067,41 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 433364,16 | 2164075,81 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 433361,76 | 2164079,01 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 123 | 433341,98 | 2164091,72 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 433336,45 | 2164087,42 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 433338,91 | 2164084,26 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 433344,44 | 2164088,56 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 433341,98 | 2164091,72 | геодезический метод 0,1 |
|  |  |  |  |
| 127 | 433195,22 | 2164318,03 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 433189,22 | 2164314,41 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 433191,29 | 2164310,98 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 433197,29 | 2164314,60 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 433195,22 | 2164318,03 | геодезический метод 0,1 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_