Приложение

 к приказу

 министерства имущественных и

 земельных отношений

 Рязанской области

 От 09.04.2025 № 1056-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 419862.21 | 1290075.92 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 419852.27 | 1290053.37 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 419845.72 | 1290038.82 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 419837.75 | 1290019.29 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 419835.01 | 1290012.70 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 419841.98 | 1290010.12 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 419836.56 | 1289995.48 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 419849.09 | 1289993.03 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 419852.13 | 1289992.62 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 419853.23 | 1289992.67 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 419853.71 | 1289992.75 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 419853.82 | 1289992.79 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 419854.33 | 1289993.11 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 419861.48 | 1289997.28 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 419870.73 | 1290002.11 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 419886.97 | 1290009.67 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 419905.59 | 1290016.70 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 419917.08 | 1290019.78 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 419926.78 | 1290021.14 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 419979.11 | 1290023.11 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 420044.57 | 1290018.49 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 420077.64 | 1290015.90 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 420089.05 | 1290014.86 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 420102.86 | 1290014.35 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 420123.96 | 1290012.70 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 420125.04 | 1290012.35 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 420126.06 | 1290011.56 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 420126.79 | 1290009.73 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 420127.44 | 1290007.43 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 420128.98 | 1290001.22 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 420130.64 | 1289994.82 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 420133.77 | 1289985.47 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 420136.93 | 1289977.05 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 420142.67 | 1289961.80 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 420151.34 | 1289942.23 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 420151.41 | 1289942.05 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 420151.69 | 1289941.21 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 420151.77 | 1289941.09 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 420152.28 | 1289940.76 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 420152.87 | 1289940.50 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 420154.23 | 1289940.07 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 420170.69 | 1289937.44 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 420205.82 | 1289934.57 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 420220.60 | 1289931.45 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 420228.90 | 1289929.39 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 420229.60 | 1289927.93 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 420229.69 | 1289927.03 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 420228.38 | 1289897.49 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 420225.93 | 1289858.33 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 420221.73 | 1289822.82 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 420218.22 | 1289789.03 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 420213.49 | 1289752.45 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 420212.75 | 1289737.00 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 420208.76 | 1289737.20 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 420209.51 | 1289752.79 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 420214.25 | 1289789.49 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 420217.76 | 1289823.26 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 420221.94 | 1289858.69 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 420224.39 | 1289897.71 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 420225.64 | 1289926.07 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 420219.70 | 1289927.55 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 420205.24 | 1289930.61 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 420170.21 | 1289933.46 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 420153.31 | 1289936.17 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 420151.45 | 1289936.74 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 420150.34 | 1289937.24 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 420148.95 | 1289938.16 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 420148.08 | 1289939.38 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 420147.64 | 1289940.69 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 420138.99 | 1289960.24 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 420133.18 | 1289975.65 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 420129.99 | 1289984.17 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 420126.83 | 1289993.61 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 420125.10 | 1290000.22 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 420123.57 | 1290006.41 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 420123.00 | 1290008.45 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 420122.87 | 1290008.78 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 420102.59 | 1290010.36 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 420088.80 | 1290010.87 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 420077.29 | 1290011.91 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 420044.28 | 1290014.51 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 419979.05 | 1290019.10 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 419927.14 | 1290017.16 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 419917.88 | 1290015.85 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 419906.72 | 1290012.87 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 419888.46 | 1290005.95 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 419872.46 | 1289998.51 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 419864.84 | 1289994.53 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 419867.28 | 1289986.12 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 419869.66 | 1289974.20 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 419897.01 | 1289784.02 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 419894.93 | 1289783.73 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 419894.65 | 1289785.71 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 419867.59 | 1289973.85 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 419865.72 | 1289973.52 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 419863.39 | 1289985.18 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 419861.25 | 1289992.52 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 419856.40 | 1289989.69 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 419855.55 | 1289989.15 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 419854.71 | 1289988.87 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 419853.66 | 1289988.67 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 419851.94 | 1289988.61 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 419848.44 | 1289989.08 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 419835.15 | 1289991.68 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 419834.77 | 1289990.65 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 419825.69 | 1289994.03 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 419823.99 | 1289987.06 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 419823.74 | 1289985.05 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 419822.23 | 1289968.50 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 419821.95 | 1289958.78 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 419822.28 | 1289944.38 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 419823.19 | 1289926.75 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 419830.83 | 1289862.04 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 419841.67 | 1289779.95 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 419850.69 | 1289720.36 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 419854.39 | 1289702.38 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 419865.59 | 1289648.28 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 419869.06 | 1289622.03 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 419885.72 | 1289622.92 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 419907.81 | 1289623.63 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 419921.27 | 1289625.04 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 419934.00 | 1289627.25 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 419940.42 | 1289629.16 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 419946.49 | 1289631.28 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 419956.48 | 1289634.92 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 419973.02 | 1289642.29 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 419980.46 | 1289645.22 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 419981.75 | 1289646.00 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 419981.73 | 1289646.21 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 419981.09 | 1289649.42 | геодезический метод 0,1 |
| 131 | 419980.03 | 1289653.70 | геодезический метод 0,1 |
| 132 | 419974.70 | 1289672.48 | геодезический метод 0,1 |
| 133 | 419968.06 | 1289704.67 | геодезический метод 0,1 |
| 134 | 419967.53 | 1289709.90 | геодезический метод 0,1 |
| 135 | 419967.69 | 1289713.98 | геодезический метод 0,1 |
| 136 | 419968.83 | 1289717.80 | геодезический метод 0,1 |
| 137 | 419971.21 | 1289719.91 | геодезический метод 0,1 |
| 138 | 419994.40 | 1289725.39 | геодезический метод 0,1 |
| 139 | 420029.83 | 1289732.81 | геодезический метод 0,1 |
| 140 | 420030.14 | 1289732.89 | геодезический метод 0,1 |
| 141 | 420029.10 | 1289740.91 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 420028.75 | 1289743.03 | геодезический метод 0,1 |
| 143 | 420029.93 | 1289743.23 | геодезический метод 0,1 |
| 144 | 420029.64 | 1289744.97 | геодезический метод 0,1 |
| 145 | 420032.57 | 1289745.24 | геодезический метод 0,1 |
| 146 | 420034.16 | 1289732.99 | геодезический метод 0,1 |
| 147 | 420034.02 | 1289731.04 | геодезический метод 0,1 |
| 148 | 420032.76 | 1289729.43 | геодезический метод 0,1 |
| 149 | 420030.73 | 1289728.91 | геодезический метод 0,1 |
| 150 | 419995.24 | 1289721.48 | геодезический метод 0,1 |
| 151 | 419973.11 | 1289716.25 | геодезический метод 0,1 |
| 152 | 419972.33 | 1289715.56 | геодезический метод 0,1 |
| 153 | 419971.67 | 1289713.32 | геодезический метод 0,1 |
| 154 | 419971.53 | 1289710.02 | геодезический метод 0,1 |
| 155 | 419972.02 | 1289705.28 | геодезический метод 0,1 |
| 156 | 419978.58 | 1289673.43 | геодезический метод 0,1 |
| 157 | 419983.89 | 1289654.73 | геодезический метод 0,1 |
| 158 | 419984.99 | 1289650.30 | геодезический метод 0,1 |
| 159 | 419985.69 | 1289646.81 | геодезический метод 0,1 |
| 160 | 419985.81 | 1289645.56 | геодезический метод 0,1 |
| 161 | 419985.30 | 1289643.47 | геодезический метод 0,1 |
| 162 | 419982.24 | 1289641.62 | геодезический метод 0,1 |
| 163 | 419974.56 | 1289638.60 | геодезический метод 0,1 |
| 164 | 419957.98 | 1289631.21 | геодезический метод 0,1 |
| 165 | 419947.84 | 1289627.52 | геодезический метод 0,1 |
| 166 | 419941.65 | 1289625.36 | геодезический метод 0,1 |
| 167 | 419934.92 | 1289623.35 | геодезический метод 0,1 |
| 168 | 419921.82 | 1289621.08 | геодезический метод 0,1 |
| 169 | 419908.08 | 1289619.63 | геодезический метод 0,1 |
| 170 | 419885.89 | 1289618.92 | геодезический метод 0,1 |
| 171 | 419869.57 | 1289618.05 | геодезический метод 0,1 |
| 172 | 419875.04 | 1289575.60 | геодезический метод 0,1 |
| 173 | 419877.87 | 1289540.65 | геодезический метод 0,1 |
| 174 | 419882.84 | 1289515.39 | геодезический метод 0,1 |
| 175 | 419890.44 | 1289481.14 | геодезический метод 0,1 |
| 176 | 419893.41 | 1289469.98 | геодезический метод 0,1 |
| 177 | 419905.26 | 1289423.63 | геодезический метод 0,1 |
| 178 | 419907.24 | 1289412.27 | геодезический метод 0,1 |
| 179 | 419909.17 | 1289398.20 | геодезический метод 0,1 |
| 180 | 419912.94 | 1289372.02 | геодезический метод 0,1 |
| 181 | 419916.89 | 1289345.39 | геодезический метод 0,1 |
| 182 | 419927.72 | 1289358.10 | геодезический метод 0,1 |
| 183 | 419928.31 | 1289358.72 | геодезический метод 0,1 |
| 184 | 419954.70 | 1289383.55 | геодезический метод 0,1 |
| 185 | 419975.27 | 1289402.20 | геодезический метод 0,1 |
| 186 | 419984.84 | 1289412.06 | геодезический метод 0,1 |
| 187 | 419998.62 | 1289429.09 | геодезический метод 0,1 |
| 188 | 420014.52 | 1289444.86 | геодезический метод 0,1 |
| 189 | 420022.80 | 1289452.10 | геодезический метод 0,1 |
| 190 | 420028.67 | 1289456.71 | геодезический метод 0,1 |
| 191 | 420035.97 | 1289460.62 | геодезический метод 0,1 |
| 192 | 420065.47 | 1289471.30 | геодезический метод 0,1 |
| 193 | 420084.24 | 1289476.31 | геодезический метод 0,1 |
| 194 | 420156.51 | 1289495.81 | геодезический метод 0,1 |
| 195 | 420160.34 | 1289496.86 | геодезический метод 0,1 |
| 196 | 420161.39 | 1289493.00 | геодезический метод 0,1 |
| 197 | 420157.55 | 1289491.95 | геодезический метод 0,1 |
| 198 | 420085.27 | 1289472.45 | геодезический метод 0,1 |
| 199 | 420066.67 | 1289467.48 | геодезический метод 0,1 |
| 200 | 420037.60 | 1289456.96 | геодезический метод 0,1 |
| 201 | 420030.87 | 1289453.35 | геодезический метод 0,1 |
| 202 | 420025.40 | 1289449.05 | геодезический метод 0,1 |
| 203 | 420017.24 | 1289441.94 | геодезический метод 0,1 |
| 204 | 420001.59 | 1289426.41 | геодезический метод 0,1 |
| 205 | 419987.84 | 1289409.40 | геодезический метод 0,1 |
| 206 | 419978.05 | 1289399.32 | геодезический метод 0,1 |
| 207 | 419957.41 | 1289380.61 | геодезический метод 0,1 |
| 208 | 419931.13 | 1289355.87 | геодезический метод 0,1 |
| 209 | 419930.68 | 1289355.41 | геодезический метод 0,1 |
| 210 | 419917.07 | 1289339.45 | геодезический метод 0,1 |
| 211 | 419904.23 | 1289324.46 | геодезический метод 0,1 |
| 212 | 419876.78 | 1289295.03 | геодезический метод 0,1 |
| 213 | 419819.95 | 1289225.60 | геодезический метод 0,1 |
| 214 | 419801.21 | 1289201.63 | геодезический метод 0,1 |
| 215 | 419798.08 | 1289204.08 | геодезический метод 0,1 |
| 216 | 419816.81 | 1289228.08 | геодезический метод 0,1 |
| 217 | 419832.08 | 1289246.74 | геодезический метод 0,1 |
| 218 | 419829.22 | 1289250.21 | геодезический метод 0,1 |
| 219 | 419816.00 | 1289265.24 | геодезический метод 0,1 |
| 220 | 419793.88 | 1289290.39 | геодезический метод 0,1 |
| 221 | 419778.02 | 1289309.72 | геодезический метод 0,1 |
| 222 | 419766.45 | 1289325.08 | геодезический метод 0,1 |
| 223 | 419764.59 | 1289326.85 | геодезический метод 0,1 |
| 224 | 419762.84 | 1289327.95 | геодезический метод 0,1 |
| 225 | 419761.58 | 1289328.29 | геодезический метод 0,1 |
| 226 | 419760.27 | 1289328.38 | геодезический метод 0,1 |
| 227 | 419754.66 | 1289327.80 | геодезический метод 0,1 |
| 228 | 419708.73 | 1289321.55 | геодезический метод 0,1 |
| 229 | 419666.47 | 1289315.29 | геодезический метод 0,1 |
| 230 | 419612.40 | 1289308.06 | геодезический метод 0,1 |
| 231 | 419596.40 | 1289305.92 | геодезический метод 0,1 |
| 232 | 419542.56 | 1289297.73 | геодезический метод 0,1 |
| 233 | 419537.26 | 1289296.81 | геодезический метод 0,1 |
| 234 | 419531.11 | 1289280.55 | геодезический метод 0,1 |
| 235 | 419529.79 | 1289277.43 | геодезический метод 0,1 |
| 236 | 419523.61 | 1289264.75 | геодезический метод 0,1 |
| 237 | 419513.70 | 1289245.71 | геодезический метод 0,1 |
| 238 | 419509.93 | 1289238.65 | геодезический метод 0,1 |
| 239 | 419507.28 | 1289232.40 | геодезический метод 0,1 |
| 240 | 419505.57 | 1289226.58 | геодезический метод 0,1 |
| 241 | 419504.07 | 1289217.76 | геодезический метод 0,1 |
| 242 | 419503.22 | 1289204.91 | геодезический метод 0,1 |
| 243 | 419503.17 | 1289196.96 | геодезический метод 0,1 |
| 244 | 419503.39 | 1289192.72 | геодезический метод 0,1 |
| 245 | 419504.29 | 1289188.74 | геодезический метод 0,1 |
| 246 | 419511.82 | 1289171.94 | геодезический метод 0,1 |
| 247 | 419525.56 | 1289152.11 | геодезический метод 0,1 |
| 248 | 419538.27 | 1289132.00 | геодезический метод 0,1 |
| 249 | 419580.30 | 1289064.86 | геодезический метод 0,1 |
| 250 | 419609.66 | 1289013.51 | геодезический метод 0,1 |
| 251 | 419626.21 | 1288983.61 | геодезический метод 0,1 |
| 252 | 419638.94 | 1288962.09 | геодезический метод 0,1 |
| 253 | 419641.53 | 1288957.69 | геодезический метод 0,1 |
| 254 | 419643.13 | 1288958.16 | геодезический метод 0,1 |
| 255 | 419668.16 | 1288969.56 | геодезический метод 0,1 |
| 256 | 419692.30 | 1288980.04 | геодезический метод 0,1 |
| 257 | 419733.33 | 1288997.30 | геодезический метод 0,1 |
| 258 | 419771.26 | 1289008.44 | геодезический метод 0,1 |
| 259 | 419806.98 | 1289013.83 | геодезический метод 0,1 |
| 260 | 419835.02 | 1289021.91 | геодезический метод 0,1 |
| 261 | 419855.42 | 1289028.32 | геодезический метод 0,1 |
| 262 | 419889.02 | 1289041.58 | геодезический метод 0,1 |
| 263 | 419913.45 | 1289051.22 | геодезический метод 0,1 |
| 264 | 419914.92 | 1289047.50 | геодезический метод 0,1 |
| 265 | 419890.49 | 1289037.86 | геодезический метод 0,1 |
| 266 | 419856.75 | 1289024.55 | геодезический метод 0,1 |
| 267 | 419836.20 | 1289018.10 | геодезический метод 0,1 |
| 268 | 419807.83 | 1289009.91 | геодезический метод 0,1 |
| 269 | 419772.13 | 1289004.53 | геодезический метод 0,1 |
| 270 | 419734.67 | 1288993.52 | геодезический метод 0,1 |
| 271 | 419693.87 | 1288976.36 | геодезический метод 0,1 |
| 272 | 419669.77 | 1288965.89 | геодезический метод 0,1 |
| 273 | 419644.53 | 1288954.40 | геодезический метод 0,1 |
| 274 | 419637.15 | 1288952.25 | геодезический метод 0,1 |
| 275 | 419619.76 | 1288946.24 | геодезический метод 0,1 |
| 276 | 419563.85 | 1288923.67 | геодезический метод 0,1 |
| 277 | 419559.63 | 1288921.81 | геодезический метод 0,1 |
| 278 | 419556.46 | 1288920.12 | геодезический метод 0,1 |
| 279 | 419537.03 | 1288909.03 | геодезический метод 0,1 |
| 280 | 419513.83 | 1288892.81 | геодезический метод 0,1 |
| 281 | 419509.81 | 1288890.12 | геодезический метод 0,1 |
| 282 | 419482.08 | 1288875.32 | геодезический метод 0,1 |
| 283 | 419476.51 | 1288872.51 | геодезический метод 0,1 |
| 284 | 419451.96 | 1288861.19 | геодезический метод 0,1 |
| 285 | 419447.97 | 1288859.54 | геодезический метод 0,1 |
| 286 | 419444.63 | 1288858.73 | геодезический метод 0,1 |
| 287 | 419440.19 | 1288858.41 | геодезический метод 0,1 |
| 288 | 419437.60 | 1288858.60 | геодезический метод 0,1 |
| 289 | 419415.09 | 1288868.82 | геодезический метод 0,1 |
| 290 | 419386.19 | 1288886.13 | геодезический метод 0,1 |
| 291 | 419367.49 | 1288897.81 | геодезический метод 0,1 |
| 292 | 419342.95 | 1288911.12 | геодезический метод 0,1 |
| 293 | 419324.21 | 1288917.47 | геодезический метод 0,1 |
| 294 | 419305.91 | 1288921.90 | геодезический метод 0,1 |
| 295 | 419290.91 | 1288924.56 | геодезический метод 0,1 |
| 296 | 419277.83 | 1288926.41 | геодезический метод 0,1 |
| 297 | 419262.53 | 1288927.39 | геодезический метод 0,1 |
| 298 | 419225.42 | 1288925.18 | геодезический метод 0,1 |
| 299 | 419210.92 | 1288924.33 | геодезический метод 0,1 |
| 300 | 419168.67 | 1288921.77 | геодезический метод 0,1 |
| 301 | 419149.38 | 1288920.23 | геодезический метод 0,1 |
| 302 | 419124.69 | 1288915.90 | геодезический метод 0,1 |
| 303 | 419109.40 | 1288911.93 | геодезический метод 0,1 |
| 304 | 419041.71 | 1288904.63 | геодезический метод 0,1 |
| 305 | 419041.29 | 1288908.61 | геодезический метод 0,1 |
| 306 | 419108.67 | 1288915.87 | геодезический метод 0,1 |
| 307 | 419123.84 | 1288919.81 | геодезический метод 0,1 |
| 308 | 419148.87 | 1288924.19 | геодезический метод 0,1 |
| 309 | 419168.41 | 1288925.75 | геодезический метод 0,1 |
| 310 | 419210.68 | 1288928.33 | геодезический метод 0,1 |
| 311 | 419225.18 | 1288929.18 | геодезический метод 0,1 |
| 312 | 419262.54 | 1288931.40 | геодезический метод 0,1 |
| 313 | 419278.24 | 1288930.39 | геодезический метод 0,1 |
| 314 | 419291.54 | 1288928.52 | геодезический метод 0,1 |
| 315 | 419306.73 | 1288925.82 | геодезический метод 0,1 |
| 316 | 419325.33 | 1288921.31 | геодезический метод 0,1 |
| 317 | 419344.56 | 1288914.80 | геодезический метод 0,1 |
| 318 | 419369.51 | 1288901.27 | геодезический метод 0,1 |
| 319 | 419388.26 | 1288889.55 | геодезический метод 0,1 |
| 320 | 419416.95 | 1288872.36 | геодезический метод 0,1 |
| 321 | 419438.61 | 1288862.54 | геодезический метод 0,1 |
| 322 | 419440.20 | 1288862.41 | геодезический метод 0,1 |
| 323 | 419444.00 | 1288862.70 | геодезический метод 0,1 |
| 324 | 419446.72 | 1288863.36 | геодезический метод 0,1 |
| 325 | 419450.36 | 1288864.86 | геодезический метод 0,1 |
| 326 | 419474.81 | 1288876.13 | геодезический метод 0,1 |
| 327 | 419480.25 | 1288878.89 | геодезический метод 0,1 |
| 328 | 419507.84 | 1288893.61 | геодезический метод 0,1 |
| 329 | 419511.56 | 1288896.10 | геодезический метод 0,1 |
| 330 | 419534.89 | 1288912.41 | геодезический метод 0,1 |
| 331 | 419554.55 | 1288923.63 | геодезический метод 0,1 |
| 332 | 419557.95 | 1288925.44 | геодезический метод 0,1 |
| 333 | 419562.32 | 1288927.36 | геодезический метод 0,1 |
| 334 | 419618.31 | 1288949.97 | геодезический метод 0,1 |
| 335 | 419635.94 | 1288956.07 | геодезический метод 0,1 |
| 336 | 419637.57 | 1288956.54 | геодезический метод 0,1 |
| 337 | 419635.50 | 1288960.05 | геодезический метод 0,1 |
| 338 | 419622.73 | 1288981.62 | геодезический метод 0,1 |
| 339 | 419606.18 | 1289011.55 | геодезический метод 0,1 |
| 340 | 419576.87 | 1289062.81 | геодезический метод 0,1 |
| 341 | 419534.88 | 1289129.87 | геодезический метод 0,1 |
| 342 | 419522.23 | 1289149.90 | геодезический метод 0,1 |
| 343 | 419508.32 | 1289169.96 | геодезический метод 0,1 |
| 344 | 419500.47 | 1289187.46 | геодезический метод 0,1 |
| 345 | 419499.41 | 1289192.16 | геодезический метод 0,1 |
| 346 | 419499.17 | 1289196.87 | геодезический метод 0,1 |
| 347 | 419499.22 | 1289205.05 | геодезический метод 0,1 |
| 348 | 419500.09 | 1289218.23 | геодезический метод 0,1 |
| 349 | 419501.67 | 1289227.48 | геодезический метод 0,1 |
| 350 | 419503.50 | 1289233.76 | геодезический метод 0,1 |
| 351 | 419506.32 | 1289240.37 | геодезический метод 0,1 |
| 352 | 419510.17 | 1289247.58 | геодезический метод 0,1 |
| 353 | 419520.03 | 1289266.52 | геодезический метод 0,1 |
| 354 | 419526.16 | 1289279.13 | геодезический метод 0,1 |
| 355 | 419527.40 | 1289282.07 | геодезический метод 0,1 |
| 356 | 419529.79 | 1289288.36 | геодезический метод 0,1 |
| 357 | 419517.74 | 1289290.03 | геодезический метод 0,1 |
| 358 | 419478.52 | 1289294.65 | геодезический метод 0,1 |
| 359 | 419459.40 | 1289296.85 | геодезический метод 0,1 |
| 360 | 419443.46 | 1289295.36 | геодезический метод 0,1 |
| 361 | 419408.07 | 1289291.53 | геодезический метод 0,1 |
| 362 | 419393.38 | 1289289.81 | геодезический метод 0,1 |
| 363 | 419377.79 | 1289289.94 | геодезический метод 0,1 |
| 364 | 419358.74 | 1289291.29 | геодезический метод 0,1 |
| 365 | 419331.85 | 1289295.54 | геодезический метод 0,1 |
| 366 | 419321.60 | 1289297.66 | геодезический метод 0,1 |
| 367 | 419313.18 | 1289300.29 | геодезический метод 0,1 |
| 368 | 419304.54 | 1289304.47 | геодезический метод 0,1 |
| 369 | 419299.43 | 1289309.47 | геодезический метод 0,1 |
| 370 | 419293.83 | 1289315.73 | геодезический метод 0,1 |
| 371 | 419262.99 | 1289358.57 | геодезический метод 0,1 |
| 372 | 419260.49 | 1289363.10 | геодезический метод 0,1 |
| 373 | 419258.83 | 1289368.32 | геодезический метод 0,1 |
| 374 | 419257.82 | 1289376.20 | геодезический метод 0,1 |
| 375 | 419256.72 | 1289389.73 | геодезический метод 0,1 |
| 376 | 419243.57 | 1289389.86 | геодезический метод 0,1 |
| 377 | 419204.03 | 1289392.37 | геодезический метод 0,1 |
| 378 | 419148.21 | 1289394.81 | геодезический метод 0,1 |
| 379 | 419140.70 | 1289394.96 | геодезический метод 0,1 |
| 380 | 419140.78 | 1289398.96 | геодезический метод 0,1 |
| 381 | 419148.36 | 1289398.81 | геодезический метод 0,1 |
| 382 | 419204.24 | 1289396.36 | геодезический метод 0,1 |
| 383 | 419243.77 | 1289393.85 | геодезический метод 0,1 |
| 384 | 419258.53 | 1289393.72 | геодезический метод 0,1 |
| 385 | 419306.44 | 1289395.67 | геодезический метод 0,1 |
| 386 | 419305.93 | 1289402.28 | геодезический метод 0,1 |
| 387 | 419299.86 | 1289462.76 | геодезический метод 0,1 |
| 388 | 419297.75 | 1289478.17 | геодезический метод 0,1 |
| 389 | 419295.20 | 1289513.78 | геодезический метод 0,1 |
| 390 | 419293.55 | 1289568.49 | геодезический метод 0,1 |
| 391 | 419293.28 | 1289576.21 | геодезический метод 0,1 |
| 392 | 419305.63 | 1289577.59 | геодезический метод 0,1 |
| 393 | 419314.98 | 1289578.67 | геодезический метод 0,1 |
| 394 | 419357.55 | 1289581.12 | геодезический метод 0,1 |
| 395 | 419401.50 | 1289584.74 | геодезический метод 0,1 |
| 396 | 419415.22 | 1289586.35 | геодезический метод 0,1 |
| 397 | 419414.10 | 1289593.33 | геодезический метод 0,1 |
| 398 | 419413.98 | 1289594.04 | геодезический метод 0,1 |
| 399 | 419411.99 | 1289593.76 | геодезический метод 0,1 |
| 400 | 419410.82 | 1289603.33 | геодезический метод 0,1 |
| 401 | 419409.81 | 1289613.98 | геодезический метод 0,1 |
| 402 | 419409.09 | 1289624.78 | геодезический метод 0,1 |
| 403 | 419409.01 | 1289632.61 | геодезический метод 0,1 |
| 404 | 419408.82 | 1289638.40 | геодезический метод 0,1 |
| 405 | 419401.79 | 1289638.66 | геодезический метод 0,1 |
| 406 | 419375.99 | 1289640.42 | геодезический метод 0,1 |
| 407 | 419376.26 | 1289644.41 | геодезический метод 0,1 |
| 408 | 419402.00 | 1289642.66 | геодезический метод 0,1 |
| 409 | 419412.70 | 1289642.26 | геодезический метод 0,1 |
| 410 | 419413.01 | 1289632.69 | геодезический метод 0,1 |
| 411 | 419413.09 | 1289624.94 | геодезический метод 0,1 |
| 412 | 419413.79 | 1289614.30 | геодезический метод 0,1 |
| 413 | 419414.80 | 1289603.77 | геодезический метод 0,1 |
| 414 | 419415.47 | 1289598.28 | геодезический метод 0,1 |
| 415 | 419421.23 | 1289599.08 | геодезический метод 0,1 |
| 416 | 419434.19 | 1289600.87 | геодезический метод 0,1 |
| 417 | 419479.06 | 1289606.23 | геодезический метод 0,1 |
| 418 | 419483.06 | 1289606.68 | геодезический метод 0,1 |
| 419 | 419526.99 | 1289610.92 | геодезический метод 0,1 |
| 420 | 419542.98 | 1289612.25 | геодезический метод 0,1 |
| 421 | 419583.20 | 1289615.58 | геодезический метод 0,1 |
| 422 | 419659.17 | 1289623.08 | геодезический метод 0,1 |
| 423 | 419676.19 | 1289624.85 | геодезический метод 0,1 |
| 424 | 419702.71 | 1289627.10 | геодезический метод 0,1 |
| 425 | 419732.51 | 1289630.07 | геодезический метод 0,1 |
| 426 | 419749.53 | 1289631.78 | геодезический метод 0,1 |
| 427 | 419777.27 | 1289633.65 | геодезический метод 0,1 |
| 428 | 419801.05 | 1289635.26 | геодезический метод 0,1 |
| 429 | 419837.18 | 1289639.27 | геодезический метод 0,1 |
| 430 | 419862.33 | 1289642.38 | геодезический метод 0,1 |
| 431 | 419861.64 | 1289647.61 | геодезический метод 0,1 |
| 432 | 419850.48 | 1289701.57 | геодезический метод 0,1 |
| 433 | 419846.75 | 1289719.66 | геодезический метод 0,1 |
| 434 | 419837.71 | 1289779.37 | геодезический метод 0,1 |
| 435 | 419826.86 | 1289861.55 | геодезический метод 0,1 |
| 436 | 419819.20 | 1289926.42 | геодезический метод 0,1 |
| 437 | 419818.28 | 1289944.27 | геодезический метод 0,1 |
| 438 | 419817.95 | 1289958.74 | геодезический метод 0,1 |
| 439 | 419818.24 | 1289968.74 | геодезический метод 0,1 |
| 440 | 419819.76 | 1289985.46 | геодезический метод 0,1 |
| 441 | 419820.05 | 1289987.78 | геодезический метод 0,1 |
| 442 | 419821.92 | 1289995.43 | геодезический метод 0,1 |
| 443 | 419814.75 | 1289998.08 | геодезический метод 0,1 |
| 444 | 419821.98 | 1290017.53 | геодезический метод 0,1 |
| 445 | 419831.25 | 1290014.09 | геодезический метод 0,1 |
| 446 | 419834.05 | 1290020.82 | геодезический метод 0,1 |
| 447 | 419842.03 | 1290040.36 | геодезический метод 0,1 |
| 448 | 419848.62 | 1290055.01 | геодезический метод 0,1 |
| 449 | 419858.55 | 1290077.53 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 419862.21 | 1290075.92 | геодезический метод 0,1 |
| 450 | 419777.54 | 1289629.66 | геодезический метод 0,1 |
| 451 | 419749.86 | 1289627.78 | геодезический метод 0,1 |
| 452 | 419732.91 | 1289626.09 | геодезический метод 0,1 |
| 453 | 419703.07 | 1289623.11 | геодезический метод 0,1 |
| 454 | 419676.56 | 1289620.87 | геодезический метод 0,1 |
| 455 | 419661.52 | 1289619.30 | геодезический метод 0,1 |
| 456 | 419662.13 | 1289611.96 | геодезический метод 0,1 |
| 457 | 419640.25 | 1289609.59 | геодезический метод 0,1 |
| 458 | 419624.12 | 1289607.64 | геодезический метод 0,1 |
| 459 | 419592.35 | 1289602.98 | геодезический метод 0,1 |
| 460 | 419545.35 | 1289596.71 | геодезический метод 0,1 |
| 461 | 419515.00 | 1289593.90 | геодезический метод 0,1 |
| 462 | 419500.59 | 1289592.70 | геодезический метод 0,1 |
| 463 | 419472.61 | 1289588.87 | геодезический метод 0,1 |
| 464 | 419456.13 | 1289585.89 | геодезический метод 0,1 |
| 465 | 419449.01 | 1289584.67 | геодезический метод 0,1 |
| 466 | 419448.33 | 1289588.62 | геодезический метод 0,1 |
| 467 | 419455.43 | 1289589.83 | геодезический метод 0,1 |
| 468 | 419471.98 | 1289592.82 | геодезический метод 0,1 |
| 469 | 419500.15 | 1289596.68 | геодезический метод 0,1 |
| 470 | 419514.66 | 1289597.90 | геодезический метод 0,1 |
| 471 | 419544.90 | 1289600.68 | геодезический метод 0,1 |
| 472 | 419591.78 | 1289606.94 | геодезический метод 0,1 |
| 473 | 419623.62 | 1289611.61 | геодезический метод 0,1 |
| 474 | 419639.78 | 1289613.55 | геодезический метод 0,1 |
| 475 | 419657.82 | 1289615.52 | геодезический метод 0,1 |
| 476 | 419657.54 | 1289618.90 | геодезический метод 0,1 |
| 477 | 419583.58 | 1289611.60 | геодезический метод 0,1 |
| 478 | 419543.31 | 1289608.27 | геодезический метод 0,1 |
| 479 | 419527.33 | 1289606.94 | геодезический метод 0,1 |
| 480 | 419483.46 | 1289602.70 | геодезический метод 0,1 |
| 481 | 419479.52 | 1289602.25 | геодезический метод 0,1 |
| 482 | 419434.70 | 1289596.90 | геодезический метод 0,1 |
| 483 | 419421.78 | 1289595.12 | геодезический метод 0,1 |
| 484 | 419417.94 | 1289594.59 | геодезический метод 0,1 |
| 485 | 419418.04 | 1289593.99 | геодезический метод 0,1 |
| 486 | 419419.84 | 1289582.86 | геодезический метод 0,1 |
| 487 | 419401.90 | 1289580.76 | геодезический метод 0,1 |
| 488 | 419357.81 | 1289577.12 | геодезический метод 0,1 |
| 489 | 419315.32 | 1289574.67 | геодезический метод 0,1 |
| 490 | 419306.08 | 1289573.63 | геодезический метод 0,1 |
| 491 | 419297.42 | 1289572.64 | геодезический метод 0,1 |
| 492 | 419297.55 | 1289568.61 | геодезический метод 0,1 |
| 493 | 419299.20 | 1289513.98 | геодезический метод 0,1 |
| 494 | 419301.73 | 1289478.59 | геодезический метод 0,1 |
| 495 | 419303.83 | 1289463.23 | геодезический метод 0,1 |
| 496 | 419309.91 | 1289402.64 | геодезический метод 0,1 |
| 497 | 419310.73 | 1289392.08 | геодезический метод 0,1 |
| 498 | 419306.83 | 1289391.68 | геодезический метод 0,1 |
| 499 | 419260.73 | 1289389.81 | геодезический метод 0,1 |
| 500 | 419261.80 | 1289376.62 | геодезический метод 0,1 |
| 501 | 419262.75 | 1289369.18 | геодезический метод 0,1 |
| 502 | 419264.18 | 1289364.68 | геодезический метод 0,1 |
| 503 | 419266.37 | 1289360.71 | геодезический метод 0,1 |
| 504 | 419296.97 | 1289318.24 | геодезический метод 0,1 |
| 505 | 419302.32 | 1289312.23 | геодезический метод 0,1 |
| 506 | 419306.87 | 1289307.79 | геодезический метод 0,1 |
| 507 | 419314.66 | 1289304.02 | геодезический метод 0,1 |
| 508 | 419322.60 | 1289301.52 | геодезический метод 0,1 |
| 509 | 419332.57 | 1289299.47 | геодезический метод 0,1 |
| 510 | 419359.20 | 1289295.27 | геодезический метод 0,1 |
| 511 | 419377.89 | 1289293.94 | геодезический метод 0,1 |
| 512 | 419393.17 | 1289293.81 | геодезический метод 0,1 |
| 513 | 419407.64 | 1289295.50 | геодезический метод 0,1 |
| 514 | 419443.08 | 1289299.34 | геодезический метод 0,1 |
| 515 | 419459.44 | 1289300.87 | геодезический метод 0,1 |
| 516 | 419478.99 | 1289298.63 | геодезический метод 0,1 |
| 517 | 419518.23 | 1289294.01 | геодезический метод 0,1 |
| 518 | 419531.24 | 1289292.19 | геодезический метод 0,1 |
| 519 | 419534.33 | 1289300.35 | геодезический метод 0,1 |
| 520 | 419541.94 | 1289301.68 | геодезический метод 0,1 |
| 521 | 419595.86 | 1289309.88 | геодезический метод 0,1 |
| 522 | 419611.87 | 1289312.03 | геодезический метод 0,1 |
| 523 | 419665.90 | 1289319.25 | геодезический метод 0,1 |
| 524 | 419708.15 | 1289325.50 | геодезический метод 0,1 |
| 525 | 419754.19 | 1289331.77 | геодезический метод 0,1 |
| 526 | 419760.18 | 1289332.38 | геодезический метод 0,1 |
| 527 | 419762.23 | 1289332.26 | геодезический метод 0,1 |
| 528 | 419764.48 | 1289331.66 | геодезический метод 0,1 |
| 529 | 419767.06 | 1289330.01 | геодезический метод 0,1 |
| 530 | 419769.44 | 1289327.76 | геодезический метод 0,1 |
| 531 | 419781.19 | 1289312.16 | геодезический метод 0,1 |
| 532 | 419796.93 | 1289292.98 | геодезический метод 0,1 |
| 533 | 419819.01 | 1289267.88 | геодезический метод 0,1 |
| 534 | 419832.28 | 1289252.77 | геодезический метод 0,1 |
| 535 | 419834.66 | 1289249.89 | геодезический метод 0,1 |
| 536 | 419873.76 | 1289297.66 | геодезический метод 0,1 |
| 537 | 419901.23 | 1289327.12 | геодезический метод 0,1 |
| 538 | 419913.44 | 1289341.36 | геодезический метод 0,1 |
| 539 | 419908.98 | 1289371.44 | геодезический метод 0,1 |
| 540 | 419905.21 | 1289397.64 | геодезический метод 0,1 |
| 541 | 419903.28 | 1289411.65 | геодезический метод 0,1 |
| 542 | 419901.34 | 1289422.79 | геодезический метод 0,1 |
| 543 | 419889.54 | 1289468.97 | геодезический метод 0,1 |
| 544 | 419886.56 | 1289480.19 | геодезический метод 0,1 |
| 545 | 419878.92 | 1289514.57 | геодезический метод 0,1 |
| 546 | 419873.91 | 1289540.10 | геодезический метод 0,1 |
| 547 | 419871.06 | 1289575.18 | геодезический метод 0,1 |
| 548 | 419865.32 | 1289619.77 | геодезический метод 0,1 |
| 549 | 419862.86 | 1289638.42 | геодезический метод 0,1 |
| 550 | 419837.63 | 1289635.29 | геодезический метод 0,1 |
| 551 | 419801.36 | 1289631.26 | геодезический метод 0,1 |
| 450 | 419777.54 | 1289629.66 | геодезический метод 0,1 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_