Приложение

 к приказу

 министерства имущественных и

 земельных отношений

 Рязанской области

 От 09.04.2025 № 1060-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400453.21 | 1301036.28 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 400460.82 | 1301045.84 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 400477.56 | 1301031.73 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 400472.63 | 1301025.95 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 400484.11 | 1301018.18 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 400516.51 | 1300997.52 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 400531.93 | 1300986.10 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 400535.82 | 1300983.03 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 400538.11 | 1300980.19 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 400550.12 | 1300957.56 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 400561.09 | 1300934.88 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 400576.03 | 1300910.61 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 400579.41 | 1300906.09 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 400585.22 | 1300899.92 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 400591.52 | 1300894.15 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 400603.84 | 1300883.89 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 400611.21 | 1300876.15 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 400620.06 | 1300865.12 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 400625.51 | 1300857.13 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 400631.49 | 1300843.78 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 400637.33 | 1300830.75 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 400660.81 | 1300795.98 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 400672.05 | 1300780.57 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 400678.93 | 1300772.55 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 400697.44 | 1300755.20 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 400704.06 | 1300749.18 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 400727.15 | 1300718.34 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 400759.60 | 1300681.25 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 400802.46 | 1300636.56 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 400819.15 | 1300618.99 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 400877.67 | 1300559.10 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 400944.98 | 1300493.49 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 401010.65 | 1300428.52 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 401049.30 | 1300387.44 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 401079.59 | 1300354.06 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 401092.99 | 1300339.66 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 401116.74 | 1300312.73 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 401124.84 | 1300301.53 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 401173.19 | 1300234.44 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 401220.89 | 1300169.61 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 401260.30 | 1300115.14 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 401290.89 | 1300074.09 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 401348.27 | 1299998.90 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 401442.85 | 1299875.91 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 401449.99 | 1299866.76 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 401520.90 | 1299779.53 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 401611.09 | 1299669.04 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 401657.36 | 1299610.27 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 401667.44 | 1299596.06 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 401717.41 | 1299515.86 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 401762.20 | 1299444.33 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 401795.87 | 1299388.39 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 401833.51 | 1299318.47 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 401849.56 | 1299285.37 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 401865.23 | 1299258.13 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 401870.30 | 1299250.31 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 401874.51 | 1299244.78 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 401876.56 | 1299242.68 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 401878.27 | 1299241.20 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 401889.89 | 1299236.62 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 401900.86 | 1299232.31 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 401914.18 | 1299225.88 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 401928.44 | 1299219.51 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 401930.17 | 1299217.38 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 401985.31 | 1299066.31 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 401987.25 | 1299063.53 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 401993.57 | 1299054.53 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 402036.32 | 1299009.03 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 402041.27 | 1299003.96 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 402046.25 | 1298998.71 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 402109.28 | 1298930.94 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 402203.68 | 1298832.24 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 402279.55 | 1298763.38 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 402359.82 | 1298693.28 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 402426.61 | 1298635.26 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 402509.23 | 1298563.22 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 402516.17 | 1298556.91 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 402599.18 | 1298482.00 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 402676.65 | 1298411.42 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 402754.97 | 1298339.09 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 402844.10 | 1298256.75 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 402937.66 | 1298169.16 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 403013.20 | 1298095.30 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 403078.68 | 1298037.88 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 403090.53 | 1298026.95 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 403117.82 | 1297998.39 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 403174.15 | 1297948.93 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 403223.74 | 1297906.97 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 403205.34 | 1297886.96 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 403233.54 | 1297861.96 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 403304.28 | 1297801.92 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 403401.01 | 1297717.51 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 403441.75 | 1297680.24 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 403505.16 | 1297625.64 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 403626.25 | 1297520.75 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 403734.58 | 1297428.68 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 403829.90 | 1297350.32 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 403925.09 | 1297274.41 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 404021.31 | 1297197.21 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 404116.60 | 1297118.98 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 404139.22 | 1297101.29 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 404154.41 | 1297091.16 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 404159.92 | 1297087.92 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 404171.08 | 1297083.48 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 404182.18 | 1297079.41 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 404226.34 | 1297065.86 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 404231.53 | 1297063.45 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 404235.02 | 1297060.81 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 404237.31 | 1297058.75 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 404239.30 | 1297056.24 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 404241.27 | 1297053.12 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 404243.11 | 1297048.99 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 404259.50 | 1297013.36 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 404273.77 | 1296983.12 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 404293.94 | 1296938.40 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 404316.19 | 1296889.22 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 404317.16 | 1296885.99 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 404317.71 | 1296882.52 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 404317.87 | 1296877.71 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 404317.59 | 1296873.05 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 404311.95 | 1296837.15 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 404305.78 | 1296801.64 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 404298.82 | 1296758.33 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 404294.15 | 1296729.56 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 404293.01 | 1296718.58 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 404291.76 | 1296686.36 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 404289.51 | 1296663.27 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 404286.71 | 1296650.03 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 404282.04 | 1296637.79 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 404276.06 | 1296624.57 | геодезический метод 0,1 |
| 131 | 404255.73 | 1296587.15 | геодезический метод 0,1 |
| 132 | 404219.96 | 1296523.04 | геодезический метод 0,1 |
| 133 | 404177.34 | 1296454.36 | геодезический метод 0,1 |
| 134 | 404129.94 | 1296384.08 | геодезический метод 0,1 |
| 135 | 404115.10 | 1296361.19 | геодезический метод 0,1 |
| 136 | 404096.20 | 1296335.36 | геодезический метод 0,1 |
| 137 | 404079.97 | 1296313.92 | геодезический метод 0,1 |
| 138 | 404062.11 | 1296294.23 | геодезический метод 0,1 |
| 139 | 404029.13 | 1296262.75 | геодезический метод 0,1 |
| 140 | 404014.34 | 1296248.19 | геодезический метод 0,1 |
| 141 | 404010.85 | 1296243.60 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 404006.86 | 1296237.14 | геодезический метод 0,1 |
| 143 | 404006.44 | 1296236.18 | геодезический метод 0,1 |
| 144 | 404005.93 | 1296233.90 | геодезический метод 0,1 |
| 145 | 404005.59 | 1296230.15 | геодезический метод 0,1 |
| 146 | 404005.74 | 1296226.42 | геодезический метод 0,1 |
| 147 | 404006.46 | 1296222.96 | геодезический метод 0,1 |
| 148 | 404007.63 | 1296219.53 | геодезический метод 0,1 |
| 149 | 404020.63 | 1296185.58 | геодезический метод 0,1 |
| 150 | 404031.97 | 1296157.83 | геодезический метод 0,1 |
| 151 | 404032.60 | 1296154.19 | геодезический метод 0,1 |
| 152 | 404032.68 | 1296150.56 | геодезический метод 0,1 |
| 153 | 404032.29 | 1296146.85 | геодезический метод 0,1 |
| 154 | 404030.84 | 1296142.28 | геодезический метод 0,1 |
| 155 | 404028.43 | 1296137.72 | геодезический метод 0,1 |
| 156 | 404004.53 | 1296105.68 | геодезический метод 0,1 |
| 157 | 403983.60 | 1296077.20 | геодезический метод 0,1 |
| 158 | 403942.61 | 1296019.72 | геодезический метод 0,1 |
| 159 | 403896.84 | 1295951.22 | геодезический метод 0,1 |
| 160 | 403860.88 | 1295903.72 | геодезический метод 0,1 |
| 161 | 403833.40 | 1295866.27 | геодезический метод 0,1 |
| 162 | 403813.21 | 1295836.51 | геодезический метод 0,1 |
| 163 | 403800.14 | 1295813.96 | геодезический метод 0,1 |
| 164 | 403784.88 | 1295792.71 | геодезический метод 0,1 |
| 165 | 403754.65 | 1295752.70 | геодезический метод 0,1 |
| 166 | 403738.74 | 1295729.93 | геодезический метод 0,1 |
| 167 | 403738.28 | 1295728.23 | геодезический метод 0,1 |
| 168 | 403738.25 | 1295727.50 | геодезический метод 0,1 |
| 169 | 403738.50 | 1295726.20 | геодезический метод 0,1 |
| 170 | 403738.83 | 1295725.17 | геодезический метод 0,1 |
| 171 | 403739.45 | 1295724.00 | геодезический метод 0,1 |
| 172 | 403748.57 | 1295713.56 | геодезический метод 0,1 |
| 173 | 403774.75 | 1295687.34 | геодезический метод 0,1 |
| 174 | 403805.83 | 1295657.32 | геодезический метод 0,1 |
| 175 | 403852.15 | 1295611.45 | геодезический метод 0,1 |
| 176 | 403886.53 | 1295572.22 | геодезический метод 0,1 |
| 177 | 403897.64 | 1295561.95 | геодезический метод 0,1 |
| 178 | 403900.22 | 1295559.73 | геодезический метод 0,1 |
| 179 | 403921.38 | 1295544.18 | геодезический метод 0,1 |
| 180 | 403922.90 | 1295542.86 | геодезический метод 0,1 |
| 181 | 404031.69 | 1295424.37 | геодезический метод 0,1 |
| 182 | 404034.19 | 1295421.66 | геодезический метод 0,1 |
| 183 | 404056.75 | 1295401.05 | геодезический метод 0,1 |
| 184 | 404085.49 | 1295370.73 | геодезический метод 0,1 |
| 185 | 404117.04 | 1295337.32 | геодезический метод 0,1 |
| 186 | 404144.97 | 1295308.10 | геодезический метод 0,1 |
| 187 | 404153.99 | 1295298.66 | геодезический метод 0,1 |
| 188 | 404162.39 | 1295290.02 | геодезический метод 0,1 |
| 189 | 404170.12 | 1295281.71 | геодезический метод 0,1 |
| 190 | 404177.02 | 1295273.25 | геодезический метод 0,1 |
| 191 | 404185.18 | 1295262.97 | геодезический метод 0,1 |
| 192 | 404191.70 | 1295256.75 | геодезический метод 0,1 |
| 193 | 404202.61 | 1295247.98 | геодезический метод 0,1 |
| 194 | 404208.08 | 1295242.84 | геодезический метод 0,1 |
| 195 | 404214.09 | 1295235.13 | геодезический метод 0,1 |
| 196 | 404225.20 | 1295218.63 | геодезический метод 0,1 |
| 197 | 404228.68 | 1295213.03 | геодезический метод 0,1 |
| 198 | 404234.94 | 1295199.47 | геодезический метод 0,1 |
| 199 | 404249.36 | 1295183.65 | геодезический метод 0,1 |
| 200 | 404275.50 | 1295156.50 | геодезический метод 0,1 |
| 201 | 404321.50 | 1295104.59 | геодезический метод 0,1 |
| 202 | 404358.73 | 1295060.95 | геодезический метод 0,1 |
| 203 | 404363.49 | 1295054.99 | геодезический метод 0,1 |
| 204 | 404364.70 | 1295053.32 | геодезический метод 0,1 |
| 205 | 404389.15 | 1295018.99 | геодезический метод 0,1 |
| 206 | 404394.55 | 1295012.04 | геодезический метод 0,1 |
| 207 | 404419.99 | 1294979.55 | геодезический метод 0,1 |
| 208 | 404452.35 | 1294938.08 | геодезический метод 0,1 |
| 209 | 404462.17 | 1294919.52 | геодезический метод 0,1 |
| 210 | 404473.19 | 1294897.10 | геодезический метод 0,1 |
| 211 | 404474.61 | 1294893.36 | геодезический метод 0,1 |
| 212 | 404474.59 | 1294891.68 | геодезический метод 0,1 |
| 213 | 404474.15 | 1294890.12 | геодезический метод 0,1 |
| 214 | 404473.02 | 1294888.67 | геодезический метод 0,1 |
| 215 | 404465.42 | 1294885.32 | геодезический метод 0,1 |
| 216 | 404463.81 | 1294888.99 | геодезический метод 0,1 |
| 217 | 404470.49 | 1294891.93 | геодезический метод 0,1 |
| 218 | 404470.51 | 1294891.96 | геодезический метод 0,1 |
| 219 | 404470.60 | 1294892.25 | геодезический метод 0,1 |
| 220 | 404470.60 | 1294892.65 | геодезический метод 0,1 |
| 221 | 404469.52 | 1294895.51 | геодезический метод 0,1 |
| 222 | 404458.59 | 1294917.70 | геодезический метод 0,1 |
| 223 | 404448.98 | 1294935.90 | геодезический метод 0,1 |
| 224 | 404416.84 | 1294977.09 | геодезический метод 0,1 |
| 225 | 404391.39 | 1295009.58 | геодезический метод 0,1 |
| 226 | 404385.94 | 1295016.59 | геодезический метод 0,1 |
| 227 | 404361.45 | 1295050.98 | геодезический метод 0,1 |
| 228 | 404360.31 | 1295052.56 | геодезический метод 0,1 |
| 229 | 404355.64 | 1295058.41 | геодезический метод 0,1 |
| 230 | 404318.49 | 1295101.97 | геодезический метод 0,1 |
| 231 | 404272.56 | 1295153.78 | геодезический метод 0,1 |
| 232 | 404246.46 | 1295180.89 | геодезический метод 0,1 |
| 233 | 404231.57 | 1295197.23 | геодезический метод 0,1 |
| 234 | 404225.14 | 1295211.13 | геодезический метод 0,1 |
| 235 | 404221.84 | 1295216.46 | геодезический метод 0,1 |
| 236 | 404210.85 | 1295232.78 | геодезический метод 0,1 |
| 237 | 404205.12 | 1295240.14 | геодезический метод 0,1 |
| 238 | 404199.99 | 1295244.96 | геодезический метод 0,1 |
| 239 | 404189.06 | 1295253.74 | геодезический метод 0,1 |
| 240 | 404182.21 | 1295260.27 | геодезический метод 0,1 |
| 241 | 404173.92 | 1295270.74 | геодезический метод 0,1 |
| 242 | 404167.10 | 1295279.08 | геодезический метод 0,1 |
| 243 | 404159.51 | 1295287.24 | геодезический метод 0,1 |
| 244 | 404151.11 | 1295295.89 | геодезический метод 0,1 |
| 245 | 404142.08 | 1295305.33 | геодезический метод 0,1 |
| 246 | 404114.14 | 1295334.56 | геодезический метод 0,1 |
| 247 | 404082.58 | 1295367.97 | геодезический метод 0,1 |
| 248 | 404053.95 | 1295398.19 | геодезический метод 0,1 |
| 249 | 404031.36 | 1295418.82 | геодезический метод 0,1 |
| 250 | 404028.75 | 1295421.67 | геодезический метод 0,1 |
| 251 | 403920.10 | 1295539.99 | геодезический метод 0,1 |
| 252 | 403918.88 | 1295541.05 | геодезический метод 0,1 |
| 253 | 403897.73 | 1295556.59 | геодезический метод 0,1 |
| 254 | 403894.97 | 1295558.97 | геодезический метод 0,1 |
| 255 | 403883.66 | 1295569.42 | геодезический метод 0,1 |
| 256 | 403849.24 | 1295608.71 | геодезический метод 0,1 |
| 257 | 403803.05 | 1295654.45 | геодезический метод 0,1 |
| 258 | 403771.94 | 1295684.50 | геодезический метод 0,1 |
| 259 | 403745.65 | 1295710.82 | геодезический метод 0,1 |
| 260 | 403736.13 | 1295721.72 | геодезический метод 0,1 |
| 261 | 403735.13 | 1295723.62 | геодезический метод 0,1 |
| 262 | 403734.62 | 1295725.21 | геодезический метод 0,1 |
| 263 | 403734.23 | 1295727.19 | геодезический метод 0,1 |
| 264 | 403734.30 | 1295728.84 | геодезический метод 0,1 |
| 265 | 403735.06 | 1295731.65 | геодезический метод 0,1 |
| 266 | 403751.42 | 1295755.05 | геодезический метод 0,1 |
| 267 | 403781.65 | 1295795.07 | геодезический метод 0,1 |
| 268 | 403796.78 | 1295816.14 | геодезический метод 0,1 |
| 269 | 403809.82 | 1295838.64 | геодезический метод 0,1 |
| 270 | 403830.14 | 1295868.57 | геодезический метод 0,1 |
| 271 | 403857.66 | 1295906.11 | геодезический метод 0,1 |
| 272 | 403893.58 | 1295953.54 | геодезический метод 0,1 |
| 273 | 403939.34 | 1296022.02 | геодезический метод 0,1 |
| 274 | 403980.35 | 1296079.54 | геодезический метод 0,1 |
| 275 | 404001.32 | 1296108.06 | геодезический метод 0,1 |
| 276 | 404025.04 | 1296139.87 | геодезический метод 0,1 |
| 277 | 404027.14 | 1296143.83 | геодезический метод 0,1 |
| 278 | 404028.36 | 1296147.67 | геодезический метод 0,1 |
| 279 | 404028.68 | 1296150.72 | геодезический метод 0,1 |
| 280 | 404028.61 | 1296153.81 | геодезический метод 0,1 |
| 281 | 404028.10 | 1296156.73 | геодезический метод 0,1 |
| 282 | 404016.90 | 1296184.13 | геодезический метод 0,1 |
| 283 | 404003.86 | 1296218.18 | геодезический метод 0,1 |
| 284 | 404002.59 | 1296221.90 | геодезический метод 0,1 |
| 285 | 404001.76 | 1296225.94 | геодезический метод 0,1 |
| 286 | 404001.58 | 1296230.25 | геодезический метод 0,1 |
| 287 | 404001.97 | 1296234.52 | геодезический метод 0,1 |
| 288 | 404002.62 | 1296237.44 | геодезический метод 0,1 |
| 289 | 404003.25 | 1296238.87 | геодезический метод 0,1 |
| 290 | 404007.55 | 1296245.86 | геодезический метод 0,1 |
| 291 | 404011.33 | 1296250.84 | геодезический метод 0,1 |
| 292 | 404026.34 | 1296265.61 | геодезический метод 0,1 |
| 293 | 404059.25 | 1296297.01 | геодезический метод 0,1 |
| 294 | 404076.89 | 1296316.48 | геодезический метод 0,1 |
| 295 | 404092.99 | 1296337.74 | геодезический метод 0,1 |
| 296 | 404111.80 | 1296363.47 | геодезический метод 0,1 |
| 297 | 404126.62 | 1296386.30 | геодезический метод 0,1 |
| 298 | 404173.98 | 1296456.54 | геодезический метод 0,1 |
| 299 | 404216.51 | 1296525.07 | геодезический метод 0,1 |
| 300 | 404252.23 | 1296589.07 | геодезический метод 0,1 |
| 301 | 404272.46 | 1296626.35 | геодезический метод 0,1 |
| 302 | 404278.35 | 1296639.33 | геодезический метод 0,1 |
| 303 | 404282.86 | 1296651.16 | геодезический метод 0,1 |
| 304 | 404285.55 | 1296663.88 | геодезический метод 0,1 |
| 305 | 404287.77 | 1296686.63 | геодезический метод 0,1 |
| 306 | 404289.02 | 1296718.87 | геодезический метод 0,1 |
| 307 | 404290.19 | 1296730.09 | геодезический метод 0,1 |
| 308 | 404294.88 | 1296758.97 | геодезический метод 0,1 |
| 309 | 404301.84 | 1296802.30 | геодезический метод 0,1 |
| 310 | 404308.00 | 1296837.80 | геодезический метод 0,1 |
| 311 | 404313.61 | 1296873.49 | геодезический метод 0,1 |
| 312 | 404313.86 | 1296877.77 | геодезический метод 0,1 |
| 313 | 404313.72 | 1296882.14 | геодезический метод 0,1 |
| 314 | 404313.25 | 1296885.10 | геодезический метод 0,1 |
| 315 | 404312.44 | 1296887.82 | геодезический метод 0,1 |
| 316 | 404290.30 | 1296936.75 | геодезический метод 0,1 |
| 317 | 404270.13 | 1296981.46 | геодезический метод 0,1 |
| 318 | 404255.87 | 1297011.68 | геодезический метод 0,1 |
| 319 | 404239.47 | 1297047.34 | геодезический метод 0,1 |
| 320 | 404237.74 | 1297051.22 | геодезический метод 0,1 |
| 321 | 404236.03 | 1297053.92 | геодезический метод 0,1 |
| 322 | 404234.38 | 1297056.01 | геодезический метод 0,1 |
| 323 | 404232.47 | 1297057.73 | геодезический метод 0,1 |
| 324 | 404229.46 | 1297060.01 | геодезический метод 0,1 |
| 325 | 404224.91 | 1297062.12 | геодезический метод 0,1 |
| 326 | 404180.90 | 1297075.61 | геодезический метод 0,1 |
| 327 | 404169.65 | 1297079.74 | геодезический метод 0,1 |
| 328 | 404158.16 | 1297084.32 | геодезический метод 0,1 |
| 329 | 404152.29 | 1297087.77 | геодезический метод 0,1 |
| 330 | 404136.87 | 1297098.04 | геодезический метод 0,1 |
| 331 | 404114.10 | 1297115.86 | геодезический метод 0,1 |
| 332 | 404018.80 | 1297194.10 | геодезический метод 0,1 |
| 333 | 403922.59 | 1297271.28 | геодезический метод 0,1 |
| 334 | 403827.39 | 1297347.20 | геодезический метод 0,1 |
| 335 | 403732.03 | 1297425.60 | геодезический метод 0,1 |
| 336 | 403623.63 | 1297517.72 | геодезический метод 0,1 |
| 337 | 403502.54 | 1297622.62 | геодезический метод 0,1 |
| 338 | 403439.12 | 1297677.23 | геодезический метод 0,1 |
| 339 | 403398.36 | 1297714.50 | геодезический метод 0,1 |
| 340 | 403301.68 | 1297798.89 | геодезический метод 0,1 |
| 341 | 403230.90 | 1297858.96 | геодезический метод 0,1 |
| 342 | 403199.64 | 1297886.68 | геодезический метод 0,1 |
| 343 | 403217.98 | 1297906.61 | геодезический метод 0,1 |
| 344 | 403171.52 | 1297945.91 | геодезический метод 0,1 |
| 345 | 403115.05 | 1297995.49 | геодезический метод 0,1 |
| 346 | 403087.73 | 1298024.10 | геодезический метод 0,1 |
| 347 | 403076.00 | 1298034.90 | геодезический метод 0,1 |
| 348 | 403010.48 | 1298092.36 | геодезический метод 0,1 |
| 349 | 402934.90 | 1298166.27 | геодезический метод 0,1 |
| 350 | 402841.37 | 1298253.83 | геодезический метод 0,1 |
| 351 | 402752.25 | 1298336.15 | геодезический метод 0,1 |
| 352 | 402673.95 | 1298408.48 | геодезический метод 0,1 |
| 353 | 402596.50 | 1298479.04 | геодезический метод 0,1 |
| 354 | 402513.49 | 1298553.94 | геодезический метод 0,1 |
| 355 | 402506.58 | 1298560.21 | геодезический метод 0,1 |
| 356 | 402423.99 | 1298632.25 | геодезический метод 0,1 |
| 357 | 402357.19 | 1298690.26 | геодезический метод 0,1 |
| 358 | 402276.88 | 1298760.40 | геодезический метод 0,1 |
| 359 | 402200.89 | 1298829.38 | геодезический метод 0,1 |
| 360 | 402106.37 | 1298928.19 | геодезический метод 0,1 |
| 361 | 402043.33 | 1298995.97 | геодезический метод 0,1 |
| 362 | 402038.39 | 1299001.19 | геодезический метод 0,1 |
| 363 | 402033.42 | 1299006.28 | геодезический метод 0,1 |
| 364 | 401990.46 | 1299051.99 | геодезический метод 0,1 |
| 365 | 401983.97 | 1299061.23 | геодезический метод 0,1 |
| 366 | 401981.73 | 1299064.45 | геодезический метод 0,1 |
| 367 | 401926.64 | 1299215.37 | геодезический метод 0,1 |
| 368 | 401925.93 | 1299216.25 | геодезический метод 0,1 |
| 369 | 401912.50 | 1299222.26 | геодезический метод 0,1 |
| 370 | 401899.26 | 1299228.64 | геодезический метод 0,1 |
| 371 | 401888.42 | 1299232.90 | геодезический метод 0,1 |
| 372 | 401876.16 | 1299237.73 | геодезический метод 0,1 |
| 373 | 401873.81 | 1299239.77 | геодезический метод 0,1 |
| 374 | 401871.48 | 1299242.16 | геодезический метод 0,1 |
| 375 | 401867.02 | 1299248.00 | геодезический метод 0,1 |
| 376 | 401861.81 | 1299256.05 | геодезический метод 0,1 |
| 377 | 401846.03 | 1299283.49 | геодезический метод 0,1 |
| 378 | 401829.95 | 1299316.65 | геодезический метод 0,1 |
| 379 | 401792.39 | 1299386.41 | геодезический метод 0,1 |
| 380 | 401758.79 | 1299442.23 | геодезический метод 0,1 |
| 381 | 401714.02 | 1299513.74 | геодезический метод 0,1 |
| 382 | 401664.11 | 1299593.84 | геодезический метод 0,1 |
| 383 | 401654.14 | 1299607.87 | геодезический метод 0,1 |
| 384 | 401607.97 | 1299666.54 | геодезический метод 0,1 |
| 385 | 401517.80 | 1299777.01 | геодезический метод 0,1 |
| 386 | 401446.87 | 1299864.27 | геодезический метод 0,1 |
| 387 | 401439.69 | 1299873.46 | геодезический метод 0,1 |
| 388 | 401345.09 | 1299996.47 | геодезический метод 0,1 |
| 389 | 401287.70 | 1300071.68 | геодезический метод 0,1 |
| 390 | 401257.08 | 1300112.77 | геодезический метод 0,1 |
| 391 | 401217.66 | 1300167.25 | геодезический метод 0,1 |
| 392 | 401169.96 | 1300232.09 | геодезический метод 0,1 |
| 393 | 401121.60 | 1300299.19 | геодезический метод 0,1 |
| 394 | 401113.62 | 1300310.23 | геодезический метод 0,1 |
| 395 | 401090.01 | 1300336.98 | геодезический метод 0,1 |
| 396 | 401076.65 | 1300351.35 | геодезический метод 0,1 |
| 397 | 401046.37 | 1300384.72 | геодезический метод 0,1 |
| 398 | 401007.78 | 1300425.72 | геодезический метод 0,1 |
| 399 | 400942.18 | 1300490.64 | геодезический метод 0,1 |
| 400 | 400874.85 | 1300556.27 | геодезический метод 0,1 |
| 401 | 400816.26 | 1300616.23 | геодезический метод 0,1 |
| 402 | 400799.56 | 1300633.81 | геодезический метод 0,1 |
| 403 | 400756.65 | 1300678.55 | геодезический метод 0,1 |
| 404 | 400724.04 | 1300715.82 | геодезический метод 0,1 |
| 405 | 400701.09 | 1300746.48 | геодезический метод 0,1 |
| 406 | 400694.71 | 1300752.27 | геодезический метод 0,1 |
| 407 | 400676.04 | 1300769.78 | геодезический метод 0,1 |
| 408 | 400668.91 | 1300778.09 | геодезический метод 0,1 |
| 409 | 400657.54 | 1300793.68 | геодезический метод 0,1 |
| 410 | 400633.82 | 1300828.81 | геодезический метод 0,1 |
| 411 | 400627.84 | 1300842.15 | геодезический метод 0,1 |
| 412 | 400621.99 | 1300855.17 | геодезический метод 0,1 |
| 413 | 400616.84 | 1300862.74 | геодезический метод 0,1 |
| 414 | 400608.20 | 1300873.51 | геодезический метод 0,1 |
| 415 | 400601.10 | 1300880.96 | геодезический метод 0,1 |
| 416 | 400588.89 | 1300891.14 | геодезический метод 0,1 |
| 417 | 400582.41 | 1300897.08 | геодезический метод 0,1 |
| 418 | 400576.33 | 1300903.51 | геодезический метод 0,1 |
| 419 | 400572.72 | 1300908.35 | геодезический метод 0,1 |
| 420 | 400557.57 | 1300932.96 | геодезический метод 0,1 |
| 421 | 400546.55 | 1300955.75 | геодезический метод 0,1 |
| 422 | 400534.76 | 1300977.98 | геодезический метод 0,1 |
| 423 | 400532.99 | 1300980.17 | геодезический метод 0,1 |
| 424 | 400529.49 | 1300982.92 | геодезический метод 0,1 |
| 425 | 400514.24 | 1300994.22 | геодезический метод 0,1 |
| 426 | 400481.90 | 1301014.85 | геодезический метод 0,1 |
| 427 | 400470.02 | 1301022.89 | геодезический метод 0,1 |
| 428 | 400464.02 | 1301015.92 | геодезический метод 0,1 |
| 429 | 400447.58 | 1301029.73 | геодезический метод 0,1 |
| 430 | 400450.24 | 1301032.82 | геодезический метод 0,1 |
| 431 | 400448.03 | 1301033.30 | геодезический метод 0,1 |
| 432 | 400448.87 | 1301037.21 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 400453.21 | 1301036.28 | геодезический метод 0,1 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_