Приложение

 к приказу

 министерства имущественных и

 земельных отношений

 Рязанской области

 От 10.04.2025 № 1071-р

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны

Система координат МСК - 62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Мt), м |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 447802.64 | 1336325.65 | геодезический метод 0,1 |
| 2 | 447803.73 | 1336314.74 | геодезический метод 0,1 |
| 3 | 447803.11 | 1336299.37 | геодезический метод 0,1 |
| 4 | 447802.88 | 1336297.86 | геодезический метод 0,1 |
| 5 | 447801.44 | 1336269.38 | геодезический метод 0,1 |
| 6 | 447800.04 | 1336254.99 | геодезический метод 0,1 |
| 7 | 447804.78 | 1336254.29 | геодезический метод 0,1 |
| 8 | 447797.42 | 1336202.96 | геодезический метод 0,1 |
| 9 | 447786.82 | 1336133.74 | геодезический метод 0,1 |
| 10 | 447779.14 | 1336126.64 | геодезический метод 0,1 |
| 11 | 447782.31 | 1336123.18 | геодезический метод 0,1 |
| 12 | 447808.88 | 1336104.99 | геодезический метод 0,1 |
| 13 | 447842.11 | 1336084.15 | геодезический метод 0,1 |
| 14 | 447853.79 | 1336074.51 | геодезический метод 0,1 |
| 15 | 447867.83 | 1336062.65 | геодезический метод 0,1 |
| 16 | 447877.67 | 1336053.06 | геодезический метод 0,1 |
| 17 | 447895.02 | 1336033.66 | геодезический метод 0,1 |
| 18 | 447909.79 | 1336017.15 | геодезический метод 0,1 |
| 19 | 447914.53 | 1336010.76 | геодезический метод 0,1 |
| 20 | 447925.93 | 1335990.24 | геодезический метод 0,1 |
| 21 | 447936.42 | 1335969.65 | геодезический метод 0,1 |
| 22 | 447943.28 | 1335958.66 | геодезический метод 0,1 |
| 23 | 447952.27 | 1335949.80 | геодезический метод 0,1 |
| 24 | 447964.04 | 1335937.13 | геодезический метод 0,1 |
| 25 | 447975.69 | 1335922.67 | геодезический метод 0,1 |
| 26 | 448004.31 | 1335875.47 | геодезический метод 0,1 |
| 27 | 448009.26 | 1335867.04 | геодезический метод 0,1 |
| 28 | 448021.34 | 1335877.50 | геодезический метод 0,1 |
| 29 | 448026.38 | 1335871.67 | геодезический метод 0,1 |
| 30 | 448034.97 | 1335877.64 | геодезический метод 0,1 |
| 31 | 448050.85 | 1335889.81 | геодезический метод 0,1 |
| 32 | 448051.46 | 1335890.39 | геодезический метод 0,1 |
| 33 | 448051.66 | 1335892.18 | геодезический метод 0,1 |
| 34 | 448053.45 | 1335911.38 | геодезический метод 0,1 |
| 35 | 448054.10 | 1335918.40 | геодезический метод 0,1 |
| 36 | 448057.74 | 1335952.52 | геодезический метод 0,1 |
| 37 | 448058.09 | 1335956.04 | геодезический метод 0,1 |
| 38 | 448057.83 | 1335957.18 | геодезический метод 0,1 |
| 39 | 448056.29 | 1335959.07 | геодезический метод 0,1 |
| 40 | 448040.87 | 1335968.83 | геодезический метод 0,1 |
| 41 | 448017.42 | 1335982.65 | геодезический метод 0,1 |
| 42 | 448007.62 | 1335989.12 | геодезический метод 0,1 |
| 43 | 447991.32 | 1335997.40 | геодезический метод 0,1 |
| 44 | 447993.14 | 1336000.97 | геодезический метод 0,1 |
| 45 | 448009.64 | 1335992.58 | геодезический метод 0,1 |
| 46 | 448019.58 | 1335986.02 | геодезический метод 0,1 |
| 47 | 448042.98 | 1335972.23 | геодезический метод 0,1 |
| 48 | 448058.99 | 1335962.10 | геодезический метод 0,1 |
| 49 | 448061.53 | 1335958.97 | геодезический метод 0,1 |
| 50 | 448062.13 | 1335956.28 | геодезический метод 0,1 |
| 51 | 448061.72 | 1335952.13 | геодезический метод 0,1 |
| 52 | 448058.08 | 1335918.01 | геодезический метод 0,1 |
| 53 | 448057.52 | 1335912.01 | геодезический метод 0,1 |
| 54 | 448062.70 | 1335907.29 | геодезический метод 0,1 |
| 55 | 448073.19 | 1335895.88 | геодезический метод 0,1 |
| 56 | 448081.46 | 1335887.81 | геодезический метод 0,1 |
| 57 | 448098.41 | 1335870.90 | геодезический метод 0,1 |
| 58 | 448095.59 | 1335868.08 | геодезический метод 0,1 |
| 59 | 448078.64 | 1335884.97 | геодезический метод 0,1 |
| 60 | 448070.28 | 1335893.14 | геодезический метод 0,1 |
| 61 | 448059.88 | 1335904.45 | геодезический метод 0,1 |
| 62 | 448057.06 | 1335907.02 | геодезический метод 0,1 |
| 63 | 448055.64 | 1335891.77 | геодезический метод 0,1 |
| 64 | 448055.26 | 1335888.49 | геодезический метод 0,1 |
| 65 | 448053.45 | 1335886.77 | геодезический метод 0,1 |
| 66 | 448037.33 | 1335874.42 | геодезический метод 0,1 |
| 67 | 448029.00 | 1335868.61 | геодезический метод 0,1 |
| 68 | 448034.14 | 1335862.27 | геодезический метод 0,1 |
| 69 | 448020.34 | 1335850.20 | геодезический метод 0,1 |
| 70 | 448035.86 | 1335834.87 | геодезический метод 0,1 |
| 71 | 448050.40 | 1335822.37 | геодезический метод 0,1 |
| 72 | 448065.43 | 1335808.18 | геодезический метод 0,1 |
| 73 | 448097.20 | 1335774.08 | геодезический метод 0,1 |
| 74 | 448127.18 | 1335737.23 | геодезический метод 0,1 |
| 75 | 448142.14 | 1335715.84 | геодезический метод 0,1 |
| 76 | 448151.78 | 1335699.99 | геодезический метод 0,1 |
| 77 | 448157.81 | 1335687.43 | геодезический метод 0,1 |
| 78 | 448166.34 | 1335665.93 | геодезический метод 0,1 |
| 79 | 448179.96 | 1335615.42 | геодезический метод 0,1 |
| 80 | 448187.82 | 1335587.81 | геодезический метод 0,1 |
| 81 | 448196.78 | 1335560.18 | геодезический метод 0,1 |
| 82 | 448199.81 | 1335544.11 | геодезический метод 0,1 |
| 83 | 448195.88 | 1335543.37 | геодезический метод 0,1 |
| 84 | 448192.90 | 1335559.18 | геодезический метод 0,1 |
| 85 | 448184.00 | 1335586.63 | геодезический метод 0,1 |
| 86 | 448176.11 | 1335614.35 | геодезический метод 0,1 |
| 87 | 448162.53 | 1335664.67 | геодезический метод 0,1 |
| 88 | 448154.14 | 1335685.82 | геодезический метод 0,1 |
| 89 | 448148.26 | 1335698.07 | геодезический метод 0,1 |
| 90 | 448138.79 | 1335713.66 | геодезический метод 0,1 |
| 91 | 448123.99 | 1335734.82 | геодезический метод 0,1 |
| 92 | 448094.18 | 1335771.46 | геодезический метод 0,1 |
| 93 | 448062.59 | 1335805.36 | геодезический метод 0,1 |
| 94 | 448047.72 | 1335819.40 | геодезический метод 0,1 |
| 95 | 448033.15 | 1335831.93 | геодезический метод 0,1 |
| 96 | 448016.80 | 1335847.97 | геодезический метод 0,1 |
| 97 | 448014.69 | 1335850.70 | геодезический метод 0,1 |
| 98 | 448011.24 | 1335855.77 | геодезический метод 0,1 |
| 99 | 448009.21 | 1335859.23 | геодезический метод 0,1 |
| 100 | 448005.42 | 1335863.71 | геодезический метод 0,1 |
| 101 | 448006.19 | 1335864.38 | геодезический метод 0,1 |
| 102 | 448000.87 | 1335873.44 | геодезический метод 0,1 |
| 103 | 447972.41 | 1335920.37 | геодезический метод 0,1 |
| 104 | 447961.02 | 1335934.51 | геодезический метод 0,1 |
| 105 | 447949.40 | 1335947.01 | геодезический метод 0,1 |
| 106 | 447940.14 | 1335956.14 | геодезический метод 0,1 |
| 107 | 447932.92 | 1335967.68 | геодезический метод 0,1 |
| 108 | 447922.40 | 1335988.36 | геодезический метод 0,1 |
| 109 | 447911.17 | 1336008.59 | геодезический метод 0,1 |
| 110 | 447906.69 | 1336014.62 | геодезический метод 0,1 |
| 111 | 447893.41 | 1336029.46 | геодезический метод 0,1 |
| 112 | 447856.67 | 1335994.88 | геодезический метод 0,1 |
| 113 | 447853.93 | 1335997.80 | геодезический метод 0,1 |
| 114 | 447890.74 | 1336032.45 | геодезический метод 0,1 |
| 115 | 447874.78 | 1336050.29 | геодезический метод 0,1 |
| 116 | 447865.14 | 1336059.69 | геодезический метод 0,1 |
| 117 | 447851.23 | 1336071.44 | геодезический метод 0,1 |
| 118 | 447839.76 | 1336080.90 | геодезический метод 0,1 |
| 119 | 447806.69 | 1336101.64 | геодезический метод 0,1 |
| 120 | 447779.67 | 1336120.14 | геодезический метод 0,1 |
| 121 | 447774.84 | 1336125.41 | геодезический метод 0,1 |
| 122 | 447770.10 | 1336130.59 | геодезический метод 0,1 |
| 123 | 447759.00 | 1336145.32 | геодезический метод 0,1 |
| 124 | 447755.26 | 1336152.98 | геодезический метод 0,1 |
| 125 | 447751.47 | 1336165.23 | геодезический метод 0,1 |
| 126 | 447750.22 | 1336180.26 | геодезический метод 0,1 |
| 127 | 447750.27 | 1336184.26 | геодезический метод 0,1 |
| 128 | 447754.26 | 1336184.22 | геодезический метод 0,1 |
| 129 | 447754.22 | 1336180.40 | геодезический метод 0,1 |
| 130 | 447755.42 | 1336165.99 | геодезический метод 0,1 |
| 131 | 447758.99 | 1336154.46 | геодезический метод 0,1 |
| 132 | 447762.42 | 1336147.42 | геодезический метод 0,1 |
| 133 | 447773.18 | 1336133.15 | геодезический метод 0,1 |
| 134 | 447776.44 | 1336129.59 | геодезический метод 0,1 |
| 135 | 447783.08 | 1336135.73 | геодезический метод 0,1 |
| 136 | 447793.47 | 1336203.56 | геодезический метод 0,1 |
| 137 | 447800.26 | 1336250.92 | геодезический метод 0,1 |
| 138 | 447795.69 | 1336251.59 | геодезический метод 0,1 |
| 139 | 447797.45 | 1336269.68 | геодезический метод 0,1 |
| 140 | 447799.79 | 1336313.99 | геодезический метод 0,1 |
| 141 | 447798.67 | 1336325.26 | геодезический метод 0,1 |
| 1 | 447802.64 | 1336325.65 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 448269.28 | 1336579.23 | геодезический метод 0,1 |
| 143 | 448289.32 | 1336585.43 | геодезический метод 0,1 |
| 144 | 448295.44 | 1336565.76 | геодезический метод 0,1 |
| 145 | 448275.41 | 1336559.55 | геодезический метод 0,1 |
| 146 | 448272.89 | 1336567.13 | геодезический метод 0,1 |
| 147 | 448265.20 | 1336564.39 | геодезический метод 0,1 |
| 148 | 448265.38 | 1336563.40 | геодезический метод 0,1 |
| 149 | 448267.37 | 1336551.90 | геодезический метод 0,1 |
| 150 | 448271.09 | 1336533.44 | геодезический метод 0,1 |
| 151 | 448276.80 | 1336501.28 | геодезический метод 0,1 |
| 152 | 448281.57 | 1336480.76 | геодезический метод 0,1 |
| 153 | 448285.33 | 1336467.59 | геодезический метод 0,1 |
| 154 | 448288.62 | 1336456.94 | геодезический метод 0,1 |
| 155 | 448290.43 | 1336452.21 | геодезический метод 0,1 |
| 156 | 448290.53 | 1336451.93 | геодезический метод 0,1 |
| 157 | 448297.53 | 1336452.62 | геодезический метод 0,1 |
| 158 | 448302.77 | 1336439.09 | геодезический метод 0,1 |
| 159 | 448325.18 | 1336446.79 | геодезический метод 0,1 |
| 160 | 448326.15 | 1336443.95 | геодезический метод 0,1 |
| 161 | 448303.91 | 1336436.31 | геодезический метод 0,1 |
| 162 | 448309.68 | 1336421.61 | геодезический метод 0,1 |
| 163 | 448313.14 | 1336412.76 | геодезический метод 0,1 |
| 164 | 448314.58 | 1336413.29 | геодезический метод 0,1 |
| 165 | 448315.69 | 1336410.27 | геодезический метод 0,1 |
| 166 | 448322.87 | 1336390.84 | геодезический метод 0,1 |
| 167 | 448323.66 | 1336388.70 | геодезический метод 0,1 |
| 168 | 448324.77 | 1336389.17 | геодезический метод 0,1 |
| 169 | 448331.19 | 1336372.23 | геодезический метод 0,1 |
| 170 | 448336.12 | 1336358.00 | геодезический метод 0,1 |
| 171 | 448334.70 | 1336357.51 | геодезический метод 0,1 |
| 172 | 448335.78 | 1336354.43 | геодезический метод 0,1 |
| 173 | 448338.74 | 1336344.29 | геодезический метод 0,1 |
| 174 | 448340.16 | 1336344.78 | геодезический метод 0,1 |
| 175 | 448345.42 | 1336326.84 | геодезический метод 0,1 |
| 176 | 448347.32 | 1336320.06 | геодезический метод 0,1 |
| 177 | 448354.08 | 1336291.77 | геодезический метод 0,1 |
| 178 | 448355.38 | 1336292.03 | геодезический метод 0,1 |
| 179 | 448356.09 | 1336286.51 | геодезический метод 0,1 |
| 180 | 448354.63 | 1336286.21 | геодезический метод 0,1 |
| 181 | 448356.49 | 1336270.76 | геодезический метод 0,1 |
| 182 | 448358.96 | 1336250.11 | геодезический метод 0,1 |
| 183 | 448359.91 | 1336242.11 | геодезический метод 0,1 |
| 184 | 448361.45 | 1336229.21 | геодезический метод 0,1 |
| 185 | 448363.24 | 1336214.21 | геодезический метод 0,1 |
| 186 | 448364.26 | 1336205.66 | геодезический метод 0,1 |
| 187 | 448365.48 | 1336195.43 | геодезический метод 0,1 |
| 188 | 448367.23 | 1336180.79 | геодезический метод 0,1 |
| 189 | 448364.55 | 1336180.45 | геодезический метод 0,1 |
| 190 | 448364.96 | 1336176.51 | геодезический метод 0,1 |
| 191 | 448365.95 | 1336166.89 | геодезический метод 0,1 |
| 192 | 448366.90 | 1336157.55 | геодезический метод 0,1 |
| 193 | 448360.79 | 1336156.92 | геодезический метод 0,1 |
| 194 | 448363.61 | 1336126.52 | геодезический метод 0,1 |
| 195 | 448370.18 | 1336071.57 | геодезический метод 0,1 |
| 196 | 448377.25 | 1336011.70 | геодезический метод 0,1 |
| 197 | 448373.28 | 1336011.23 | геодезический метод 0,1 |
| 198 | 448366.21 | 1336071.09 | геодезический метод 0,1 |
| 199 | 448359.63 | 1336126.10 | геодезический метод 0,1 |
| 200 | 448356.44 | 1336160.54 | геодезический метод 0,1 |
| 201 | 448363.86 | 1336161.23 | геодезический метод 0,1 |
| 202 | 448361.65 | 1336184.11 | геодезический метод 0,1 |
| 203 | 448363.14 | 1336184.30 | геодезический метод 0,1 |
| 204 | 448360.35 | 1336213.92 | геодезический метод 0,1 |
| 205 | 448357.37 | 1336241.84 | геодезический метод 0,1 |
| 206 | 448354.12 | 1336270.49 | геодезический метод 0,1 |
| 207 | 448351.96 | 1336287.25 | геодезический метод 0,1 |
| 208 | 448351.09 | 1336287.07 | геодезический метод 0,1 |
| 209 | 448343.45 | 1336319.06 | геодезический метод 0,1 |
| 210 | 448341.58 | 1336325.74 | геодезический метод 0,1 |
| 211 | 448333.40 | 1336353.63 | геодезический метод 0,1 |
| 212 | 448327.43 | 1336370.87 | геодезический метод 0,1 |
| 213 | 448321.57 | 1336386.33 | геодезический метод 0,1 |
| 214 | 448321.32 | 1336386.25 | геодезический метод 0,1 |
| 215 | 448313.14 | 1336408.50 | геодезический метод 0,1 |
| 216 | 448310.85 | 1336407.66 | геодезический метод 0,1 |
| 217 | 448305.94 | 1336420.15 | геодезический метод 0,1 |
| 218 | 448299.42 | 1336436.79 | геодезический метод 0,1 |
| 219 | 448294.91 | 1336448.35 | геодезический метод 0,1 |
| 220 | 448287.89 | 1336447.66 | геодезический метод 0,1 |
| 221 | 448287.42 | 1336448.88 | геодезический метод 0,1 |
| 222 | 448279.22 | 1336445.62 | геодезический метод 0,1 |
| 223 | 448276.63 | 1336444.60 | геодезический метод 0,1 |
| 224 | 448269.75 | 1336441.87 | геодезический метод 0,1 |
| 225 | 448282.43 | 1336414.34 | геодезический метод 0,1 |
| 226 | 448285.18 | 1336408.34 | геодезический метод 0,1 |
| 227 | 448290.92 | 1336395.48 | геодезический метод 0,1 |
| 228 | 448298.39 | 1336378.29 | геодезический метод 0,1 |
| 229 | 448304.48 | 1336363.85 | геодезический метод 0,1 |
| 230 | 448313.81 | 1336341.39 | геодезический метод 0,1 |
| 231 | 448319.32 | 1336325.87 | геодезический метод 0,1 |
| 232 | 448322.91 | 1336315.07 | геодезический метод 0,1 |
| 233 | 448328.03 | 1336296.57 | геодезический метод 0,1 |
| 234 | 448330.24 | 1336287.65 | геодезический метод 0,1 |
| 235 | 448332.24 | 1336278.20 | геодезический метод 0,1 |
| 236 | 448335.53 | 1336259.78 | геодезический метод 0,1 |
| 237 | 448337.78 | 1336240.32 | геодезический метод 0,1 |
| 238 | 448338.28 | 1336233.45 | геодезический метод 0,1 |
| 239 | 448340.95 | 1336200.32 | геодезический метод 0,1 |
| 240 | 448342.45 | 1336181.46 | геодезический метод 0,1 |
| 241 | 448343.77 | 1336164.91 | геодезический метод 0,1 |
| 242 | 448345.13 | 1336150.24 | геодезический метод 0,1 |
| 243 | 448352.68 | 1336150.85 | геодезический метод 0,1 |
| 244 | 448353.85 | 1336140.05 | геодезический метод 0,1 |
| 245 | 448355.12 | 1336120.89 | геодезический метод 0,1 |
| 246 | 448355.20 | 1336108.47 | геодезический метод 0,1 |
| 247 | 448355.22 | 1336086.38 | геодезический метод 0,1 |
| 248 | 448355.59 | 1336078.03 | геодезический метод 0,1 |
| 249 | 448361.17 | 1336017.23 | геодезический метод 0,1 |
| 250 | 448357.19 | 1336016.87 | геодезический метод 0,1 |
| 251 | 448351.59 | 1336077.76 | геодезический метод 0,1 |
| 252 | 448351.22 | 1336086.29 | геодезический метод 0,1 |
| 253 | 448351.20 | 1336108.45 | геодезический метод 0,1 |
| 254 | 448351.12 | 1336120.75 | геодезический метод 0,1 |
| 255 | 448349.86 | 1336139.71 | геодезический метод 0,1 |
| 256 | 448349.13 | 1336146.55 | геодезический метод 0,1 |
| 257 | 448342.46 | 1336145.99 | геодезический метод 0,1 |
| 258 | 448340.78 | 1336164.65 | геодезический метод 0,1 |
| 259 | 448339.49 | 1336180.88 | геодезический метод 0,1 |
| 260 | 448309.01 | 1336178.04 | геодезический метод 0,1 |
| 261 | 448308.82 | 1336180.35 | геодезический метод 0,1 |
| 262 | 448338.31 | 1336183.11 | геодезический метод 0,1 |
| 263 | 448338.86 | 1336200.15 | геодезический метод 0,1 |
| 264 | 448336.19 | 1336233.30 | геодезический метод 0,1 |
| 265 | 448335.68 | 1336240.16 | геодезический метод 0,1 |
| 266 | 448333.46 | 1336259.42 | геодезический метод 0,1 |
| 267 | 448330.18 | 1336277.83 | геодезический метод 0,1 |
| 268 | 448328.19 | 1336287.21 | геодезический метод 0,1 |
| 269 | 448325.99 | 1336296.06 | геодезический метод 0,1 |
| 270 | 448323.45 | 1336305.25 | геодезический метод 0,1 |
| 271 | 448321.08 | 1336313.80 | геодезический метод 0,1 |
| 272 | 448319.30 | 1336313.23 | геодезический метод 0,1 |
| 273 | 448315.54 | 1336324.57 | геодезический метод 0,1 |
| 274 | 448310.08 | 1336339.95 | геодезический метод 0,1 |
| 275 | 448300.79 | 1336362.31 | геодезический метод 0,1 |
| 276 | 448294.71 | 1336376.73 | геодезический метод 0,1 |
| 277 | 448287.26 | 1336393.88 | геодезический метод 0,1 |
| 278 | 448281.54 | 1336406.68 | геодезический метод 0,1 |
| 279 | 448278.79 | 1336412.68 | геодезический метод 0,1 |
| 280 | 448264.35 | 1336444.03 | геодезический метод 0,1 |
| 281 | 448275.15 | 1336448.32 | геодезический метод 0,1 |
| 282 | 448276.07 | 1336448.68 | геодезический метод 0,1 |
| 283 | 448266.85 | 1336481.48 | геодезический метод 0,1 |
| 284 | 448265.61 | 1336485.77 | геодезический метод 0,1 |
| 285 | 448248.01 | 1336478.18 | геодезический метод 0,1 |
| 286 | 448242.13 | 1336475.13 | геодезический метод 0,1 |
| 287 | 448234.66 | 1336470.48 | геодезический метод 0,1 |
| 288 | 448226.78 | 1336465.00 | геодезический метод 0,1 |
| 289 | 448219.17 | 1336458.26 | геодезический метод 0,1 |
| 290 | 448196.98 | 1336438.27 | геодезический метод 0,1 |
| 291 | 448176.54 | 1336418.88 | геодезический метод 0,1 |
| 292 | 448173.79 | 1336421.78 | геодезический метод 0,1 |
| 293 | 448194.26 | 1336441.21 | геодезический метод 0,1 |
| 294 | 448216.50 | 1336461.24 | геодезический метод 0,1 |
| 295 | 448224.30 | 1336468.15 | геодезический метод 0,1 |
| 296 | 448232.46 | 1336473.82 | геодезический метод 0,1 |
| 297 | 448240.15 | 1336478.61 | геодезический метод 0,1 |
| 298 | 448246.29 | 1336481.80 | геодезический метод 0,1 |
| 299 | 448265.73 | 1336490.18 | геодезический метод 0,1 |
| 300 | 448268.31 | 1336490.84 | геодезический метод 0,1 |
| 301 | 448270.70 | 1336482.57 | геодезический метод 0,1 |
| 302 | 448279.81 | 1336450.16 | геодезический метод 0,1 |
| 303 | 448285.99 | 1336452.62 | геодезический метод 0,1 |
| 304 | 448284.84 | 1336455.64 | геодезический метод 0,1 |
| 305 | 448281.49 | 1336466.45 | геодезический метод 0,1 |
| 306 | 448277.69 | 1336479.76 | геодезический метод 0,1 |
| 307 | 448272.88 | 1336500.48 | геодезический метод 0,1 |
| 308 | 448267.16 | 1336532.72 | геодезический метод 0,1 |
| 309 | 448263.44 | 1336551.13 | геодезический метод 0,1 |
| 310 | 448261.45 | 1336562.67 | геодезический метод 0,1 |
| 311 | 448260.62 | 1336567.02 | геодезический метод 0,1 |
| 312 | 448263.33 | 1336567.97 | геодезический метод 0,1 |
| 313 | 448271.68 | 1336570.95 | геодезический метод 0,1 |
| 142 | 448269.28 | 1336579.23 | геодезический метод 0,1 |
| 314 | 447914.38 | 1336172.19 | геодезический метод 0,1 |
| 315 | 447926.04 | 1336152.70 | геодезический метод 0,1 |
| 316 | 447928.56 | 1336148.98 | геодезический метод 0,1 |
| 317 | 447946.47 | 1336130.97 | геодезический метод 0,1 |
| 318 | 447947.42 | 1336130.28 | геодезический метод 0,1 |
| 319 | 447948.96 | 1336129.17 | геодезический метод 0,1 |
| 320 | 447980.88 | 1336112.24 | геодезический метод 0,1 |
| 321 | 448015.10 | 1336094.72 | геодезический метод 0,1 |
| 322 | 448052.72 | 1336072.03 | геодезический метод 0,1 |
| 323 | 448092.45 | 1336047.33 | геодезический метод 0,1 |
| 324 | 448098.31 | 1336045.11 | геодезический метод 0,1 |
| 325 | 448115.47 | 1336041.41 | геодезический метод 0,1 |
| 326 | 448118.84 | 1336040.09 | геодезический метод 0,1 |
| 327 | 448122.03 | 1336037.02 | геодезический метод 0,1 |
| 328 | 448134.81 | 1336022.35 | геодезический метод 0,1 |
| 329 | 448147.04 | 1336006.32 | геодезический метод 0,1 |
| 330 | 448149.60 | 1336001.68 | геодезический метод 0,1 |
| 331 | 448164.73 | 1335965.56 | геодезический метод 0,1 |
| 332 | 448166.97 | 1335961.75 | геодезический метод 0,1 |
| 333 | 448186.27 | 1335928.84 | геодезический метод 0,1 |
| 334 | 448205.95 | 1335891.13 | геодезический метод 0,1 |
| 335 | 448218.11 | 1335870.90 | геодезический метод 0,1 |
| 336 | 448223.30 | 1335860.22 | геодезический метод 0,1 |
| 337 | 448225.66 | 1335854.55 | геодезический метод 0,1 |
| 338 | 448235.69 | 1335823.56 | геодезический метод 0,1 |
| 339 | 448249.08 | 1335785.98 | геодезический метод 0,1 |
| 340 | 448258.01 | 1335764.41 | геодезический метод 0,1 |
| 341 | 448259.75 | 1335759.97 | геодезический метод 0,1 |
| 342 | 448260.17 | 1335757.31 | геодезический метод 0,1 |
| 343 | 448260.34 | 1335753.50 | геодезический метод 0,1 |
| 344 | 448260.44 | 1335750.93 | геодезический метод 0,1 |
| 345 | 448260.25 | 1335748.16 | геодезический метод 0,1 |
| 346 | 448259.35 | 1335744.61 | геодезический метод 0,1 |
| 347 | 448257.70 | 1335740.55 | геодезический метод 0,1 |
| 348 | 448255.59 | 1335735.78 | геодезический метод 0,1 |
| 349 | 448254.52 | 1335730.00 | геодезический метод 0,1 |
| 350 | 448254.52 | 1335724.57 | геодезический метод 0,1 |
| 351 | 448255.04 | 1335720.38 | геодезический метод 0,1 |
| 352 | 448259.81 | 1335699.77 | геодезический метод 0,1 |
| 353 | 448268.42 | 1335669.09 | геодезический метод 0,1 |
| 354 | 448270.21 | 1335662.10 | геодезический метод 0,1 |
| 355 | 448274.61 | 1335644.06 | геодезический метод 0,1 |
| 356 | 448277.93 | 1335620.28 | геодезический метод 0,1 |
| 357 | 448279.82 | 1335610.76 | геодезический метод 0,1 |
| 358 | 448280.48 | 1335600.55 | геодезический метод 0,1 |
| 359 | 448281.09 | 1335586.99 | геодезический метод 0,1 |
| 360 | 448281.19 | 1335578.95 | геодезический метод 0,1 |
| 361 | 448281.38 | 1335576.08 | геодезический метод 0,1 |
| 362 | 448281.94 | 1335573.52 | геодезический метод 0,1 |
| 363 | 448290.64 | 1335538.58 | геодезический метод 0,1 |
| 364 | 448294.32 | 1335521.19 | геодезический метод 0,1 |
| 365 | 448294.44 | 1335519.71 | геодезический метод 0,1 |
| 366 | 448294.44 | 1335518.28 | геодезический метод 0,1 |
| 367 | 448294.20 | 1335516.87 | геодезический метод 0,1 |
| 368 | 448291.15 | 1335507.15 | геодезический метод 0,1 |
| 369 | 448290.86 | 1335505.98 | геодезический метод 0,1 |
| 370 | 448295.85 | 1335483.60 | геодезический метод 0,1 |
| 371 | 448291.95 | 1335482.73 | геодезический метод 0,1 |
| 372 | 448286.80 | 1335505.82 | геодезический метод 0,1 |
| 373 | 448286.90 | 1335506.60 | геодезический метод 0,1 |
| 374 | 448287.29 | 1335508.23 | геодезический метод 0,1 |
| 375 | 448290.30 | 1335517.81 | геодезический метод 0,1 |
| 376 | 448290.44 | 1335518.62 | геодезический метод 0,1 |
| 377 | 448290.44 | 1335519.55 | геодезический метод 0,1 |
| 378 | 448290.35 | 1335520.62 | геодезический метод 0,1 |
| 379 | 448286.74 | 1335537.68 | геодезический метод 0,1 |
| 380 | 448278.04 | 1335572.60 | геодезический метод 0,1 |
| 381 | 448277.41 | 1335575.52 | геодезический метод 0,1 |
| 382 | 448277.19 | 1335578.79 | геодезический метод 0,1 |
| 383 | 448277.09 | 1335586.92 | геодезический метод 0,1 |
| 384 | 448276.48 | 1335600.33 | геодезический метод 0,1 |
| 385 | 448275.84 | 1335610.24 | геодезический метод 0,1 |
| 386 | 448273.99 | 1335619.62 | геодезический метод 0,1 |
| 387 | 448270.68 | 1335643.31 | геодезический метод 0,1 |
| 388 | 448266.33 | 1335661.13 | геодезический метод 0,1 |
| 389 | 448264.55 | 1335668.05 | геодезический метод 0,1 |
| 390 | 448255.94 | 1335698.78 | геодезический метод 0,1 |
| 391 | 448251.10 | 1335719.68 | геодезический метод 0,1 |
| 392 | 448250.52 | 1335724.32 | геодезический метод 0,1 |
| 393 | 448250.52 | 1335730.36 | геодезический метод 0,1 |
| 394 | 448251.74 | 1335736.98 | геодезический метод 0,1 |
| 395 | 448254.02 | 1335742.11 | геодезический метод 0,1 |
| 396 | 448255.54 | 1335745.85 | геодезический метод 0,1 |
| 397 | 448256.28 | 1335748.80 | геодезический метод 0,1 |
| 398 | 448256.43 | 1335750.99 | геодезический метод 0,1 |
| 399 | 448256.35 | 1335753.34 | геодезический метод 0,1 |
| 400 | 448256.18 | 1335756.91 | геодезический метод 0,1 |
| 401 | 448255.86 | 1335758.91 | геодезический метод 0,1 |
| 402 | 448254.30 | 1335762.92 | геодезический метод 0,1 |
| 403 | 448245.35 | 1335784.54 | геодезический метод 0,1 |
| 404 | 448231.91 | 1335822.28 | геодезический метод 0,1 |
| 405 | 448221.91 | 1335853.15 | геодезический метод 0,1 |
| 406 | 448219.65 | 1335858.58 | геодезический метод 0,1 |
| 407 | 448214.59 | 1335869.00 | геодезический метод 0,1 |
| 408 | 448202.46 | 1335889.17 | геодезический метод 0,1 |
| 409 | 448182.77 | 1335926.90 | геодезический метод 0,1 |
| 410 | 448164.63 | 1335957.83 | геодезический метод 0,1 |
| 411 | 448139.65 | 1335939.85 | геодезический метод 0,1 |
| 412 | 448137.70 | 1335942.55 | геодезический метод 0,1 |
| 413 | 448139.20 | 1335943.58 | геодезический метод 0,1 |
| 414 | 448163.02 | 1335960.70 | геодезический метод 0,1 |
| 415 | 448161.14 | 1335963.77 | геодезический метод 0,1 |
| 416 | 448146.00 | 1335999.94 | геодезический метод 0,1 |
| 417 | 448143.68 | 1336004.12 | геодезический метод 0,1 |
| 418 | 448131.71 | 1336019.81 | геодезический метод 0,1 |
| 419 | 448119.13 | 1336034.26 | геодезический метод 0,1 |
| 420 | 448116.64 | 1336036.66 | геодезический метод 0,1 |
| 421 | 448114.31 | 1336037.56 | геодезический метод 0,1 |
| 422 | 448097.17 | 1336041.27 | геодезический метод 0,1 |
| 423 | 448090.67 | 1336043.73 | геодезический метод 0,1 |
| 424 | 448050.76 | 1336068.54 | геодезический метод 0,1 |
| 425 | 448013.15 | 1336091.22 | геодезический метод 0,1 |
| 426 | 447979.10 | 1336108.65 | геодезический метод 0,1 |
| 427 | 447946.84 | 1336125.77 | геодезический метод 0,1 |
| 428 | 447946.48 | 1336126.03 | геодезический метод 0,1 |
| 429 | 447941.68 | 1336121.13 | геодезический метод 0,1 |
| 430 | 447945.01 | 1336114.99 | геодезический метод 0,1 |
| 431 | 447939.64 | 1336107.66 | геодезический метод 0,1 |
| 432 | 447928.17 | 1336101.52 | геодезический метод 0,1 |
| 433 | 447918.38 | 1336119.63 | геодезический метод 0,1 |
| 434 | 447937.12 | 1336129.64 | геодезический метод 0,1 |
| 435 | 447939.69 | 1336124.83 | геодезический метод 0,1 |
| 436 | 447943.29 | 1336128.50 | геодезический метод 0,1 |
| 437 | 447925.45 | 1336146.42 | геодезический метод 0,1 |
| 438 | 447922.67 | 1336150.56 | геодезический метод 0,1 |
| 439 | 447910.95 | 1336170.14 | геодезический метод 0,1 |
| 314 | 447914.38 | 1336172.19 | геодезический метод 0,1 |
| 440 | 448441.80 | 1336000.81 | геодезический метод 0,1 |
| 441 | 448444.02 | 1335994.22 | геодезический метод 0,1 |
| 442 | 448445.41 | 1335989.17 | геодезический метод 0,1 |
| 443 | 448446.09 | 1335985.81 | геодезический метод 0,1 |
| 444 | 448446.68 | 1335980.83 | геодезический метод 0,1 |
| 445 | 448448.22 | 1335965.38 | геодезический метод 0,1 |
| 446 | 448448.58 | 1335961.51 | геодезический метод 0,1 |
| 447 | 448454.88 | 1335960.57 | геодезический метод 0,1 |
| 448 | 448452.16 | 1335940.03 | геодезический метод 0,1 |
| 449 | 448450.90 | 1335940.16 | геодезический метод 0,1 |
| 450 | 448451.42 | 1335935.97 | геодезический метод 0,1 |
| 451 | 448453.34 | 1335925.04 | геодезический метод 0,1 |
| 452 | 448454.40 | 1335919.88 | геодезический метод 0,1 |
| 453 | 448455.31 | 1335913.97 | геодезический метод 0,1 |
| 454 | 448455.74 | 1335904.79 | геодезический метод 0,1 |
| 455 | 448455.00 | 1335876.55 | геодезический метод 0,1 |
| 456 | 448455.25 | 1335864.04 | геодезический метод 0,1 |
| 457 | 448454.96 | 1335860.06 | геодезический метод 0,1 |
| 458 | 448452.84 | 1335839.90 | геодезический метод 0,1 |
| 459 | 448452.94 | 1335833.50 | геодезический метод 0,1 |
| 460 | 448453.08 | 1335795.09 | геодезический метод 0,1 |
| 461 | 448450.81 | 1335772.70 | геодезический метод 0,1 |
| 462 | 448449.54 | 1335755.77 | геодезический метод 0,1 |
| 463 | 448448.90 | 1335731.85 | геодезический метод 0,1 |
| 464 | 448445.73 | 1335710.09 | геодезический метод 0,1 |
| 465 | 448443.36 | 1335678.23 | геодезический метод 0,1 |
| 466 | 448443.20 | 1335677.01 | геодезический метод 0,1 |
| 467 | 448442.80 | 1335675.70 | геодезический метод 0,1 |
| 468 | 448439.20 | 1335665.30 | геодезический метод 0,1 |
| 469 | 448439.12 | 1335664.64 | геодезический метод 0,1 |
| 470 | 448439.12 | 1335664.12 | геодезический метод 0,1 |
| 471 | 448440.74 | 1335646.66 | геодезический метод 0,1 |
| 472 | 448443.81 | 1335616.62 | геодезический метод 0,1 |
| 473 | 448445.25 | 1335607.21 | геодезический метод 0,1 |
| 474 | 448447.34 | 1335583.75 | геодезический метод 0,1 |
| 475 | 448449.73 | 1335560.36 | геодезический метод 0,1 |
| 476 | 448453.30 | 1335530.80 | геодезический метод 0,1 |
| 477 | 448452.39 | 1335514.25 | геодезический метод 0,1 |
| 478 | 448451.43 | 1335507.93 | геодезический метод 0,1 |
| 479 | 448450.36 | 1335502.75 | геодезический метод 0,1 |
| 480 | 448449.29 | 1335497.21 | геодезический метод 0,1 |
| 481 | 448448.92 | 1335493.79 | геодезический метод 0,1 |
| 482 | 448450.08 | 1335486.84 | геодезический метод 0,1 |
| 483 | 448451.76 | 1335479.92 | геодезический метод 0,1 |
| 484 | 448456.91 | 1335464.74 | геодезический метод 0,1 |
| 485 | 448458.11 | 1335461.14 | геодезический метод 0,1 |
| 486 | 448454.32 | 1335459.87 | геодезический метод 0,1 |
| 487 | 448453.12 | 1335463.47 | геодезический метод 0,1 |
| 488 | 448447.90 | 1335478.80 | геодезический метод 0,1 |
| 489 | 448446.14 | 1335486.04 | геодезический метод 0,1 |
| 490 | 448444.88 | 1335493.67 | геодезический метод 0,1 |
| 491 | 448445.33 | 1335497.81 | геодезический метод 0,1 |
| 492 | 448446.42 | 1335503.53 | геодезический метод 0,1 |
| 493 | 448447.49 | 1335508.63 | геодезический метод 0,1 |
| 494 | 448448.04 | 1335512.22 | геодезический метод 0,1 |
| 495 | 448437.22 | 1335511.21 | геодезический метод 0,1 |
| 496 | 448421.47 | 1335507.65 | геодезический метод 0,1 |
| 497 | 448415.61 | 1335505.86 | геодезический метод 0,1 |
| 498 | 448411.03 | 1335511.72 | геодезический метод 0,1 |
| 499 | 448404.51 | 1335522.77 | геодезический метод 0,1 |
| 500 | 448397.06 | 1335541.49 | геодезический метод 0,1 |
| 501 | 448391.46 | 1335566.14 | геодезический метод 0,1 |
| 502 | 448387.13 | 1335586.69 | геодезический метод 0,1 |
| 503 | 448382.70 | 1335617.28 | геодезический метод 0,1 |
| 504 | 448380.56 | 1335641.99 | геодезический метод 0,1 |
| 505 | 448379.64 | 1335663.06 | геодезический метод 0,1 |
| 506 | 448380.11 | 1335670.90 | геодезический метод 0,1 |
| 507 | 448381.46 | 1335681.86 | геодезический метод 0,1 |
| 508 | 448385.43 | 1335681.37 | геодезический метод 0,1 |
| 509 | 448384.09 | 1335670.54 | геодезический метод 0,1 |
| 510 | 448383.64 | 1335663.02 | геодезический метод 0,1 |
| 511 | 448384.55 | 1335642.25 | геодезический метод 0,1 |
| 512 | 448386.68 | 1335617.74 | геодезический метод 0,1 |
| 513 | 448391.07 | 1335587.39 | геодезический метод 0,1 |
| 514 | 448395.37 | 1335567.00 | геодезический метод 0,1 |
| 515 | 448400.89 | 1335542.68 | геодезический метод 0,1 |
| 516 | 448408.11 | 1335524.53 | геодезический метод 0,1 |
| 517 | 448414.34 | 1335513.98 | геодезический метод 0,1 |
| 518 | 448417.07 | 1335510.49 | геодезический метод 0,1 |
| 519 | 448420.45 | 1335511.52 | геодезический метод 0,1 |
| 520 | 448436.59 | 1335515.17 | геодезический метод 0,1 |
| 521 | 448447.86 | 1335516.22 | геодезический метод 0,1 |
| 522 | 448448.49 | 1335516.28 | геодезический метод 0,1 |
| 523 | 448449.29 | 1335530.66 | геодезический метод 0,1 |
| 524 | 448445.75 | 1335559.94 | геодезический метод 0,1 |
| 525 | 448443.35 | 1335583.38 | геодезический метод 0,1 |
| 526 | 448441.28 | 1335606.73 | геодезический метод 0,1 |
| 527 | 448439.84 | 1335616.12 | геодезический метод 0,1 |
| 528 | 448436.76 | 1335646.27 | геодезический метод 0,1 |
| 529 | 448435.12 | 1335663.94 | геодезический метод 0,1 |
| 530 | 448435.12 | 1335664.90 | геодезический метод 0,1 |
| 531 | 448435.29 | 1335666.22 | геодезический метод 0,1 |
| 532 | 448439.00 | 1335676.94 | геодезический метод 0,1 |
| 533 | 448439.27 | 1335677.86 | геодезический метод 0,1 |
| 534 | 448439.38 | 1335678.64 | геодезический метод 0,1 |
| 535 | 448441.76 | 1335710.53 | геодезический метод 0,1 |
| 536 | 448444.90 | 1335732.19 | геодезический метод 0,1 |
| 537 | 448445.54 | 1335755.97 | геодезический метод 0,1 |
| 538 | 448446.81 | 1335773.04 | геодезический метод 0,1 |
| 539 | 448449.08 | 1335795.28 | геодезический метод 0,1 |
| 540 | 448448.94 | 1335833.46 | геодезический метод 0,1 |
| 541 | 448448.83 | 1335840.08 | геодезический метод 0,1 |
| 542 | 448450.97 | 1335860.41 | геодезический метод 0,1 |
| 543 | 448451.25 | 1335864.16 | геодезический метод 0,1 |
| 544 | 448451.00 | 1335876.56 | геодезический метод 0,1 |
| 545 | 448451.74 | 1335904.75 | геодезический метод 0,1 |
| 546 | 448451.32 | 1335913.57 | геодезический метод 0,1 |
| 547 | 448450.47 | 1335919.18 | геодезический метод 0,1 |
| 548 | 448449.41 | 1335924.29 | геодезический метод 0,1 |
| 549 | 448447.46 | 1335935.37 | геодезический метод 0,1 |
| 550 | 448446.80 | 1335940.59 | геодезический метод 0,1 |
| 551 | 448442.08 | 1335941.09 | геодезический метод 0,1 |
| 552 | 448431.62 | 1335942.62 | геодезический метод 0,1 |
| 553 | 448434.56 | 1335963.35 | геодезический метод 0,1 |
| 554 | 448444.50 | 1335962.10 | геодезический метод 0,1 |
| 555 | 448444.22 | 1335964.99 | геодезический метод 0,1 |
| 556 | 448442.71 | 1335980.40 | геодезический метод 0,1 |
| 557 | 448442.14 | 1335985.17 | геодезический метод 0,1 |
| 558 | 448441.52 | 1335988.23 | геодезический метод 0,1 |
| 559 | 448440.19 | 1335993.05 | геодезический метод 0,1 |
| 560 | 448438.01 | 1335999.54 | геодезический метод 0,1 |
| 440 | 448441.80 | 1336000.81 | геодезический метод 0,1 |
| 561 | 448165.06 | 1336401.13 | геодезический метод 0,1 |
| 562 | 448170.47 | 1336384.27 | геодезический метод 0,1 |
| 563 | 448152.90 | 1336378.57 | геодезический метод 0,1 |
| 564 | 448154.17 | 1336374.41 | геодезический метод 0,1 |
| 565 | 448157.22 | 1336366.08 | геодезический метод 0,1 |
| 566 | 448161.54 | 1336355.98 | геодезический метод 0,1 |
| 567 | 448183.16 | 1336300.93 | геодезический метод 0,1 |
| 568 | 448199.61 | 1336258.70 | геодезический метод 0,1 |
| 569 | 448207.83 | 1336238.79 | геодезический метод 0,1 |
| 570 | 448223.91 | 1336195.14 | геодезический метод 0,1 |
| 571 | 448236.93 | 1336160.73 | геодезический метод 0,1 |
| 572 | 448246.00 | 1336140.01 | геодезический метод 0,1 |
| 573 | 448262.87 | 1336144.67 | геодезический метод 0,1 |
| 574 | 448281.69 | 1336148.63 | геодезический метод 0,1 |
| 575 | 448282.51 | 1336144.71 | геодезический метод 0,1 |
| 576 | 448263.82 | 1336140.79 | геодезический метод 0,1 |
| 577 | 448247.62 | 1336136.31 | геодезический метод 0,1 |
| 578 | 448247.81 | 1336135.89 | геодезический метод 0,1 |
| 579 | 448249.35 | 1336129.00 | геодезический метод 0,1 |
| 580 | 448255.15 | 1336077.44 | геодезический метод 0,1 |
| 581 | 448273.03 | 1336079.45 | геодезический метод 0,1 |
| 582 | 448288.76 | 1336081.22 | геодезический метод 0,1 |
| 583 | 448295.30 | 1336082.18 | геодезический метод 0,1 |
| 584 | 448295.88 | 1336078.22 | геодезический метод 0,1 |
| 585 | 448289.24 | 1336077.25 | геодезический метод 0,1 |
| 586 | 448273.48 | 1336075.47 | геодезический метод 0,1 |
| 587 | 448255.44 | 1336073.45 | геодезический метод 0,1 |
| 588 | 448255.44 | 1336073.33 | геодезический метод 0,1 |
| 589 | 448255.17 | 1336070.02 | геодезический метод 0,1 |
| 590 | 448253.02 | 1336059.95 | геодезический метод 0,1 |
| 591 | 448252.17 | 1336054.38 | геодезический метод 0,1 |
| 592 | 448251.70 | 1336048.78 | геодезический метод 0,1 |
| 593 | 448251.84 | 1336041.35 | геодезический метод 0,1 |
| 594 | 448252.41 | 1336034.12 | геодезический метод 0,1 |
| 595 | 448255.35 | 1336016.33 | геодезический метод 0,1 |
| 596 | 448257.09 | 1336009.72 | геодезический метод 0,1 |
| 597 | 448266.88 | 1335983.41 | геодезический метод 0,1 |
| 598 | 448274.70 | 1335963.12 | геодезический метод 0,1 |
| 599 | 448277.56 | 1335954.16 | геодезический метод 0,1 |
| 600 | 448279.55 | 1335944.49 | геодезический метод 0,1 |
| 601 | 448283.22 | 1335925.28 | геодезический метод 0,1 |
| 602 | 448288.66 | 1335880.79 | геодезический метод 0,1 |
| 603 | 448298.51 | 1335836.14 | геодезический метод 0,1 |
| 604 | 448306.96 | 1335791.32 | геодезический метод 0,1 |
| 605 | 448312.32 | 1335754.92 | геодезический метод 0,1 |
| 606 | 448308.37 | 1335754.34 | геодезический метод 0,1 |
| 607 | 448303.01 | 1335790.66 | геодезический метод 0,1 |
| 608 | 448294.59 | 1335835.34 | геодезический метод 0,1 |
| 609 | 448284.72 | 1335880.11 | геодезический метод 0,1 |
| 610 | 448279.26 | 1335924.66 | геодезический метод 0,1 |
| 611 | 448275.63 | 1335943.71 | геодезический метод 0,1 |
| 612 | 448273.68 | 1335953.14 | геодезический метод 0,1 |
| 613 | 448270.93 | 1335961.79 | геодезический метод 0,1 |
| 614 | 448263.14 | 1335981.99 | геодезический метод 0,1 |
| 615 | 448253.28 | 1336008.52 | геодезический метод 0,1 |
| 616 | 448251.44 | 1336015.49 | геодезический метод 0,1 |
| 617 | 448248.44 | 1336033.64 | геодезический метод 0,1 |
| 618 | 448247.84 | 1336041.15 | геодезический метод 0,1 |
| 619 | 448247.70 | 1336048.91 | геодезический метод 0,1 |
| 620 | 448248.20 | 1336054.85 | геодезический метод 0,1 |
| 621 | 448249.08 | 1336060.67 | геодезический метод 0,1 |
| 622 | 448251.20 | 1336070.60 | геодезический метод 0,1 |
| 623 | 448251.44 | 1336073.44 | геодезический метод 0,1 |
| 624 | 448251.40 | 1336074.99 | геодезический метод 0,1 |
| 625 | 448251.39 | 1336075.05 | геодезический метод 0,1 |
| 626 | 448245.40 | 1336128.34 | геодезический метод 0,1 |
| 627 | 448243.99 | 1336134.63 | геодезический метод 0,1 |
| 628 | 448243.03 | 1336136.81 | геодезический метод 0,1 |
| 629 | 448233.23 | 1336159.22 | геодезический метод 0,1 |
| 630 | 448220.16 | 1336193.74 | геодезический метод 0,1 |
| 631 | 448204.10 | 1336237.33 | геодезический метод 0,1 |
| 632 | 448195.90 | 1336257.20 | геодезический метод 0,1 |
| 633 | 448179.44 | 1336299.47 | геодезический метод 0,1 |
| 634 | 448157.84 | 1336354.46 | геодезический метод 0,1 |
| 635 | 448153.50 | 1336364.60 | геодезический метод 0,1 |
| 636 | 448150.38 | 1336373.14 | геодезический метод 0,1 |
| 637 | 448148.96 | 1336377.77 | геодезический метод 0,1 |
| 638 | 448147.05 | 1336386.33 | геодезический метод 0,1 |
| 639 | 448147.58 | 1336386.49 | геодезический метод 0,1 |
| 640 | 448145.00 | 1336394.26 | геодезический метод 0,1 |
| 561 | 448165.06 | 1336401.13 | геодезический метод 0,1 |
| 641 | 448074.15 | 1336370.23 | геодезический метод 0,1 |
| 642 | 448075.50 | 1336366.46 | геодезический метод 0,1 |
| 643 | 448072.12 | 1336365.25 | геодезический метод 0,1 |
| 644 | 448049.13 | 1336359.68 | геодезический метод 0,1 |
| 645 | 448041.25 | 1336357.67 | геодезический метод 0,1 |
| 646 | 448043.31 | 1336353.92 | геодезический метод 0,1 |
| 647 | 448055.27 | 1336328.20 | геодезический метод 0,1 |
| 648 | 448072.42 | 1336295.24 | геодезический метод 0,1 |
| 649 | 448084.65 | 1336271.35 | геодезический метод 0,1 |
| 650 | 448086.78 | 1336272.39 | геодезический метод 0,1 |
| 651 | 448095.88 | 1336253.89 | геодезический метод 0,1 |
| 652 | 448094.27 | 1336253.11 | геодезический метод 0,1 |
| 653 | 448097.31 | 1336247.51 | геодезический метод 0,1 |
| 654 | 448118.01 | 1336204.65 | геодезический метод 0,1 |
| 655 | 448137.06 | 1336166.62 | геодезический метод 0,1 |
| 656 | 448140.12 | 1336159.07 | геодезический метод 0,1 |
| 657 | 448146.81 | 1336138.39 | геодезический метод 0,1 |
| 658 | 448155.30 | 1336108.26 | геодезический метод 0,1 |
| 659 | 448158.76 | 1336091.16 | геодезический метод 0,1 |
| 660 | 448154.84 | 1336090.36 | геодезический метод 0,1 |
| 661 | 448151.41 | 1336107.32 | геодезический метод 0,1 |
| 662 | 448142.99 | 1336137.23 | геодезический метод 0,1 |
| 663 | 448136.36 | 1336157.69 | геодезический метод 0,1 |
| 664 | 448133.41 | 1336164.98 | геодезический метод 0,1 |
| 665 | 448114.42 | 1336202.90 | геодезический метод 0,1 |
| 666 | 448093.75 | 1336245.69 | геодезический метод 0,1 |
| 667 | 448090.41 | 1336252.04 | геодезический метод 0,1 |
| 668 | 448083.62 | 1336248.66 | геодезический метод 0,1 |
| 669 | 448076.54 | 1336245.31 | геодезический метод 0,1 |
| 670 | 448067.72 | 1336263.13 | геодезический метод 0,1 |
| 671 | 448081.06 | 1336269.60 | геодезический метод 0,1 |
| 672 | 448068.86 | 1336293.42 | геодезический метод 0,1 |
| 673 | 448051.69 | 1336326.44 | геодезический метод 0,1 |
| 674 | 448039.74 | 1336352.11 | геодезический метод 0,1 |
| 675 | 448037.31 | 1336356.54 | геодезический метод 0,1 |
| 676 | 448032.35 | 1336354.85 | геодезический метод 0,1 |
| 677 | 448012.95 | 1336345.01 | геодезический метод 0,1 |
| 678 | 447973.58 | 1336319.48 | геодезический метод 0,1 |
| 679 | 447969.85 | 1336315.90 | геодезический метод 0,1 |
| 680 | 447958.96 | 1336305.20 | геодезический метод 0,1 |
| 681 | 447952.15 | 1336293.76 | геодезический метод 0,1 |
| 682 | 447949.00 | 1336283.97 | геодезический метод 0,1 |
| 683 | 447939.45 | 1336241.99 | геодезический метод 0,1 |
| 684 | 447926.16 | 1336212.36 | геодезический метод 0,1 |
| 685 | 447924.51 | 1336210.99 | геодезический метод 0,1 |
| 686 | 447922.94 | 1336210.27 | геодезический метод 0,1 |
| 687 | 447920.39 | 1336209.52 | геодезический метод 0,1 |
| 688 | 447917.73 | 1336209.41 | геодезический метод 0,1 |
| 689 | 447879.67 | 1336216.48 | геодезический метод 0,1 |
| 690 | 447876.34 | 1336217.55 | геодезический метод 0,1 |
| 691 | 447869.94 | 1336221.39 | геодезический метод 0,1 |
| 692 | 447862.01 | 1336228.16 | геодезический метод 0,1 |
| 693 | 447854.04 | 1336241.16 | геодезический метод 0,1 |
| 694 | 447845.82 | 1336256.49 | геодезический метод 0,1 |
| 695 | 447842.79 | 1336259.69 | геодезический метод 0,1 |
| 696 | 447836.69 | 1336265.00 | геодезический метод 0,1 |
| 697 | 447831.85 | 1336268.12 | геодезический метод 0,1 |
| 698 | 447829.04 | 1336271.75 | геодезический метод 0,1 |
| 699 | 447826.06 | 1336276.16 | геодезический метод 0,1 |
| 700 | 447824.52 | 1336282.13 | геодезический метод 0,1 |
| 701 | 447823.81 | 1336287.46 | геодезический метод 0,1 |
| 702 | 447827.78 | 1336287.99 | геодезический метод 0,1 |
| 703 | 447828.45 | 1336282.89 | геодезический метод 0,1 |
| 704 | 447829.76 | 1336277.83 | геодезический метод 0,1 |
| 705 | 447832.28 | 1336274.10 | геодезический метод 0,1 |
| 706 | 447834.59 | 1336271.10 | геодезический метод 0,1 |
| 707 | 447839.10 | 1336268.21 | геодезический метод 0,1 |
| 708 | 447845.56 | 1336262.57 | геодезический метод 0,1 |
| 709 | 447849.09 | 1336258.85 | геодезический метод 0,1 |
| 710 | 447857.51 | 1336243.15 | геодезический метод 0,1 |
| 711 | 447865.09 | 1336230.79 | геодезический метод 0,1 |
| 712 | 447872.28 | 1336224.65 | геодезический метод 0,1 |
| 713 | 447878.00 | 1336221.21 | геодезический метод 0,1 |
| 714 | 447880.65 | 1336220.36 | геодезический метод 0,1 |
| 715 | 447918.01 | 1336213.43 | геодезический метод 0,1 |
| 716 | 447919.73 | 1336213.50 | геодезический метод 0,1 |
| 717 | 447921.54 | 1336214.03 | геодезический метод 0,1 |
| 718 | 447922.37 | 1336214.41 | геодезический метод 0,1 |
| 719 | 447922.89 | 1336214.84 | геодезический метод 0,1 |
| 720 | 447935.64 | 1336243.27 | геодезический метод 0,1 |
| 721 | 447945.14 | 1336285.03 | геодезический метод 0,1 |
| 722 | 447948.48 | 1336295.42 | геодезический метод 0,1 |
| 723 | 447955.78 | 1336307.70 | геодезический метод 0,1 |
| 724 | 447967.07 | 1336318.77 | геодезический метод 0,1 |
| 725 | 447971.09 | 1336322.64 | геодезический метод 0,1 |
| 726 | 448010.95 | 1336348.47 | геодезический метод 0,1 |
| 727 | 448030.80 | 1336358.54 | геодезический метод 0,1 |
| 728 | 448037.69 | 1336360.89 | геодезический метод 0,1 |
| 729 | 448048.16 | 1336363.56 | геодезический метод 0,1 |
| 730 | 448070.97 | 1336369.09 | геодезический метод 0,1 |
| 641 | 448074.15 | 1336370.23 | геодезический метод 0,1 |
| 731 | 448042.77 | 1336507.32 | геодезический метод 0,1 |
| 732 | 448043.40 | 1336503.37 | геодезический метод 0,1 |
| 733 | 448033.62 | 1336501.80 | геодезический метод 0,1 |
| 734 | 448025.51 | 1336500.63 | геодезический метод 0,1 |
| 735 | 447980.38 | 1336492.51 | геодезический метод 0,1 |
| 736 | 447889.68 | 1336473.72 | геодезический метод 0,1 |
| 737 | 447863.83 | 1336467.31 | геодезический метод 0,1 |
| 738 | 447851.74 | 1336463.29 | геодезический метод 0,1 |
| 739 | 447841.76 | 1336458.57 | геодезический метод 0,1 |
| 740 | 447835.00 | 1336454.81 | геодезический метод 0,1 |
| 741 | 447833.04 | 1336453.80 | геодезический метод 0,1 |
| 742 | 447833.17 | 1336453.02 | геодезический метод 0,1 |
| 743 | 447834.12 | 1336447.08 | геодезический метод 0,1 |
| 744 | 447838.85 | 1336418.22 | геодезический метод 0,1 |
| 745 | 447852.02 | 1336420.41 | геодезический метод 0,1 |
| 746 | 447855.70 | 1336399.53 | геодезический метод 0,1 |
| 747 | 447844.69 | 1336397.69 | геодезический метод 0,1 |
| 748 | 447845.01 | 1336396.99 | геодезический метод 0,1 |
| 749 | 447847.19 | 1336391.36 | геодезический метод 0,1 |
| 750 | 447848.56 | 1336385.74 | геодезический метод 0,1 |
| 751 | 447849.05 | 1336382.15 | геодезический метод 0,1 |
| 752 | 447849.05 | 1336377.50 | геодезический метод 0,1 |
| 753 | 447848.74 | 1336373.31 | геодезический метод 0,1 |
| 754 | 447846.24 | 1336368.53 | геодезический метод 0,1 |
| 755 | 447844.05 | 1336364.87 | геодезический метод 0,1 |
| 756 | 447836.33 | 1336346.34 | геодезический метод 0,1 |
| 757 | 447832.64 | 1336347.89 | геодезический метод 0,1 |
| 758 | 447840.47 | 1336366.67 | геодезический метод 0,1 |
| 759 | 447842.78 | 1336370.52 | геодезический метод 0,1 |
| 760 | 447844.81 | 1336374.43 | геодезический метод 0,1 |
| 761 | 447845.05 | 1336377.66 | геодезический метод 0,1 |
| 762 | 447845.05 | 1336381.87 | геодезический метод 0,1 |
| 763 | 447844.63 | 1336384.99 | геодезический метод 0,1 |
| 764 | 447843.36 | 1336390.16 | геодезический метод 0,1 |
| 765 | 447841.32 | 1336395.44 | геодезический метод 0,1 |
| 766 | 447840.60 | 1336397.01 | геодезический метод 0,1 |
| 767 | 447835.38 | 1336396.09 | геодезический метод 0,1 |
| 768 | 447831.69 | 1336416.99 | геодезический метод 0,1 |
| 769 | 447834.90 | 1336417.56 | геодезический метод 0,1 |
| 770 | 447830.17 | 1336446.45 | геодезический метод 0,1 |
| 771 | 447829.24 | 1336452.34 | геодезический метод 0,1 |
| 772 | 447829.22 | 1336452.40 | геодезический метод 0,1 |
| 773 | 447828.85 | 1336452.31 | геодезический метод 0,1 |
| 774 | 447787.95 | 1336444.78 | геодезический метод 0,1 |
| 775 | 447763.26 | 1336439.34 | геодезический метод 0,1 |
| 776 | 447762.40 | 1336443.24 | геодезический метод 0,1 |
| 777 | 447787.16 | 1336448.70 | геодезический метод 0,1 |
| 778 | 447827.97 | 1336456.22 | геодезический метод 0,1 |
| 779 | 447830.08 | 1336456.78 | геодезический метод 0,1 |
| 780 | 447833.08 | 1336458.32 | геодезический метод 0,1 |
| 781 | 447839.93 | 1336462.13 | геодезический метод 0,1 |
| 782 | 447850.25 | 1336467.01 | геодезический метод 0,1 |
| 783 | 447862.71 | 1336471.16 | геодезический метод 0,1 |
| 784 | 447888.79 | 1336477.62 | геодезический метод 0,1 |
| 785 | 447979.62 | 1336496.45 | геодезический метод 0,1 |
| 786 | 448024.87 | 1336504.57 | геодезический метод 0,1 |
| 787 | 448033.03 | 1336505.75 | геодезический метод 0,1 |
| 731 | 448042.77 | 1336507.32 | геодезический метод 0,1 |
| 788 | 448365.37 | 1335994.39 | геодезический метод 0,1 |
| 789 | 448368.54 | 1335953.53 | геодезический метод 0,1 |
| 790 | 448371.68 | 1335923.05 | геодезический метод 0,1 |
| 791 | 448372.79 | 1335909.92 | геодезический метод 0,1 |
| 792 | 448379.84 | 1335910.58 | геодезический метод 0,1 |
| 793 | 448379.68 | 1335912.28 | геодезический метод 0,1 |
| 794 | 448375.50 | 1335957.37 | геодезический метод 0,1 |
| 795 | 448372.84 | 1335993.37 | геодезический метод 0,1 |
| 796 | 448376.83 | 1335993.67 | геодезический метод 0,1 |
| 797 | 448379.48 | 1335957.68 | геодезический метод 0,1 |
| 798 | 448383.66 | 1335912.65 | геодезический метод 0,1 |
| 799 | 448384.01 | 1335908.97 | геодезический метод 0,1 |
| 800 | 448385.31 | 1335895.21 | геодезический метод 0,1 |
| 801 | 448387.21 | 1335874.49 | геодезический метод 0,1 |
| 802 | 448390.20 | 1335839.43 | геодезический метод 0,1 |
| 803 | 448394.48 | 1335775.66 | геодезический метод 0,1 |
| 804 | 448399.04 | 1335739.30 | геодезический метод 0,1 |
| 805 | 448403.15 | 1335699.48 | геодезический метод 0,1 |
| 806 | 448399.16 | 1335699.07 | геодезический метод 0,1 |
| 807 | 448395.07 | 1335738.87 | геодезический метод 0,1 |
| 808 | 448390.50 | 1335775.28 | геодезический метод 0,1 |
| 809 | 448386.21 | 1335839.13 | геодезический метод 0,1 |
| 810 | 448383.23 | 1335874.15 | геодезический метод 0,1 |
| 811 | 448381.33 | 1335894.84 | геодезический метод 0,1 |
| 812 | 448380.22 | 1335906.60 | геодезический метод 0,1 |
| 813 | 448373.13 | 1335905.92 | геодезический метод 0,1 |
| 814 | 448374.35 | 1335891.54 | геодезический метод 0,1 |
| 815 | 448377.19 | 1335891.80 | геодезический метод 0,1 |
| 816 | 448378.67 | 1335870.42 | геодезический метод 0,1 |
| 817 | 448376.15 | 1335870.26 | геодезический метод 0,1 |
| 818 | 448382.25 | 1335798.29 | геодезический метод 0,1 |
| 819 | 448383.13 | 1335788.45 | геодезический метод 0,1 |
| 820 | 448383.30 | 1335772.53 | геодезический метод 0,1 |
| 821 | 448382.79 | 1335752.05 | геодезический метод 0,1 |
| 822 | 448381.05 | 1335715.88 | геодезический метод 0,1 |
| 823 | 448377.14 | 1335676.68 | геодезический метод 0,1 |
| 824 | 448376.11 | 1335658.32 | геодезический метод 0,1 |
| 825 | 448376.47 | 1335645.99 | геодезический метод 0,1 |
| 826 | 448382.52 | 1335583.78 | геодезический метод 0,1 |
| 827 | 448390.57 | 1335537.68 | геодезический метод 0,1 |
| 828 | 448395.05 | 1335506.11 | геодезический метод 0,1 |
| 829 | 448399.75 | 1335489.85 | геодезический метод 0,1 |
| 830 | 448401.86 | 1335485.18 | геодезический метод 0,1 |
| 831 | 448414.50 | 1335466.19 | геодезический метод 0,1 |
| 832 | 448433.94 | 1335471.31 | геодезический метод 0,1 |
| 833 | 448437.79 | 1335467.77 | геодезический метод 0,1 |
| 834 | 448451.77 | 1335451.54 | геодезический метод 0,1 |
| 835 | 448465.96 | 1335435.14 | геодезический метод 0,1 |
| 836 | 448470.71 | 1335428.81 | геодезический метод 0,1 |
| 837 | 448474.20 | 1335421.43 | геодезический метод 0,1 |
| 838 | 448475.85 | 1335415.59 | геодезический метод 0,1 |
| 839 | 448476.96 | 1335411.68 | геодезический метод 0,1 |
| 840 | 448477.58 | 1335407.63 | геодезический метод 0,1 |
| 841 | 448476.71 | 1335400.75 | геодезический метод 0,1 |
| 842 | 448475.56 | 1335390.01 | геодезический метод 0,1 |
| 843 | 448475.56 | 1335385.92 | геодезический метод 0,1 |
| 844 | 448476.11 | 1335380.86 | геодезический метод 0,1 |
| 845 | 448477.29 | 1335374.97 | геодезический метод 0,1 |
| 846 | 448479.64 | 1335365.74 | геодезический метод 0,1 |
| 847 | 448484.50 | 1335348.92 | геодезический метод 0,1 |
| 848 | 448485.77 | 1335344.53 | геодезический метод 0,1 |
| 849 | 448498.26 | 1335347.40 | геодезический метод 0,1 |
| 850 | 448509.64 | 1335350.23 | геодезический метод 0,1 |
| 851 | 448501.99 | 1335376.72 | геодезический метод 0,1 |
| 852 | 448492.92 | 1335404.38 | геодезический метод 0,1 |
| 853 | 448486.87 | 1335422.63 | геодезический метод 0,1 |
| 854 | 448490.63 | 1335423.88 | геодезический метод 0,1 |
| 855 | 448496.72 | 1335405.64 | геодезический метод 0,1 |
| 856 | 448505.81 | 1335377.90 | геодезический метод 0,1 |
| 857 | 448514.08 | 1335349.29 | геодезический метод 0,1 |
| 858 | 448525.31 | 1335298.46 | геодезический метод 0,1 |
| 859 | 448521.41 | 1335297.60 | геодезический метод 0,1 |
| 860 | 448510.63 | 1335346.35 | геодезический метод 0,1 |
| 861 | 448499.21 | 1335343.51 | геодезический метод 0,1 |
| 862 | 448487.01 | 1335340.71 | геодезический метод 0,1 |
| 863 | 448504.96 | 1335290.00 | геодезический метод 0,1 |
| 864 | 448505.61 | 1335287.90 | геодезический метод 0,1 |
| 865 | 448523.84 | 1335229.54 | геодезический метод 0,1 |
| 866 | 448545.89 | 1335152.61 | геодезический метод 0,1 |
| 867 | 448542.04 | 1335151.52 | геодезический метод 0,1 |
| 868 | 448520.00 | 1335228.42 | геодезический метод 0,1 |
| 869 | 448502.35 | 1335284.93 | геодезический метод 0,1 |
| 870 | 448461.09 | 1335274.94 | геодезический метод 0,1 |
| 871 | 448460.15 | 1335278.82 | геодезический метод 0,1 |
| 872 | 448501.16 | 1335288.75 | геодезический метод 0,1 |
| 873 | 448482.47 | 1335341.54 | геодезический метод 0,1 |
| 874 | 448481.20 | 1335345.95 | геодезический метод 0,1 |
| 875 | 448456.98 | 1335339.63 | геодезический метод 0,1 |
| 876 | 448455.97 | 1335343.50 | геодезический метод 0,1 |
| 877 | 448480.09 | 1335349.79 | геодезический метод 0,1 |
| 878 | 448475.78 | 1335364.70 | геодезический метод 0,1 |
| 879 | 448473.39 | 1335374.08 | геодезический метод 0,1 |
| 880 | 448472.15 | 1335380.25 | геодезический метод 0,1 |
| 881 | 448471.56 | 1335385.70 | геодезический метод 0,1 |
| 882 | 448471.56 | 1335390.23 | геодезический метод 0,1 |
| 883 | 448472.73 | 1335401.22 | геодезический метод 0,1 |
| 884 | 448473.54 | 1335407.58 | геодезический метод 0,1 |
| 885 | 448473.04 | 1335410.83 | геодезический метод 0,1 |
| 886 | 448472.01 | 1335414.50 | геодезический метод 0,1 |
| 887 | 448470.44 | 1335420.02 | геодезический метод 0,1 |
| 888 | 448467.27 | 1335426.73 | геодезический метод 0,1 |
| 889 | 448462.84 | 1335432.64 | геодезический метод 0,1 |
| 890 | 448448.74 | 1335448.93 | геодезический метод 0,1 |
| 891 | 448434.91 | 1335464.98 | геодезический метод 0,1 |
| 892 | 448432.84 | 1335466.89 | геодезический метод 0,1 |
| 893 | 448414.53 | 1335462.07 | геодезический метод 0,1 |
| 894 | 448388.11 | 1335441.60 | геодезический метод 0,1 |
| 895 | 448385.66 | 1335444.76 | геодезический метод 0,1 |
| 896 | 448410.93 | 1335464.34 | геодезический метод 0,1 |
| 897 | 448398.34 | 1335483.24 | геодезический метод 0,1 |
| 898 | 448395.98 | 1335488.46 | геодезический метод 0,1 |
| 899 | 448391.13 | 1335505.27 | геодезический метод 0,1 |
| 900 | 448386.62 | 1335537.06 | геодезический метод 0,1 |
| 901 | 448378.56 | 1335583.24 | геодезический метод 0,1 |
| 902 | 448372.47 | 1335645.73 | геодезический метод 0,1 |
| 903 | 448372.11 | 1335658.38 | геодезический метод 0,1 |
| 904 | 448373.16 | 1335677.00 | геодезический метод 0,1 |
| 905 | 448377.06 | 1335716.17 | геодезический метод 0,1 |
| 906 | 448378.79 | 1335752.19 | геодезический метод 0,1 |
| 907 | 448379.30 | 1335772.57 | геодезический метод 0,1 |
| 908 | 448379.13 | 1335788.25 | геодезический метод 0,1 |
| 909 | 448378.27 | 1335797.94 | геодезический метод 0,1 |
| 910 | 448372.16 | 1335870.01 | геодезический метод 0,1 |
| 911 | 448358.20 | 1335868.94 | геодезический метод 0,1 |
| 912 | 448356.72 | 1335890.22 | геодезический метод 0,1 |
| 913 | 448370.37 | 1335891.18 | геодезический метод 0,1 |
| 914 | 448368.98 | 1335907.56 | геодезический метод 0,1 |
| 915 | 448367.70 | 1335922.69 | геодезический метод 0,1 |
| 916 | 448364.56 | 1335953.17 | геодезический метод 0,1 |
| 917 | 448361.38 | 1335994.08 | геодезический метод 0,1 |
| 788 | 448365.37 | 1335994.39 | геодезический метод 0,1 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_