Утвержден

постановлением главного управления

архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 20 сентября 2024 г. № 491-п

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского  
сельского округа Сасовского района Рязанской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Введение

1. Генеральный план муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области подготовлен на основании постановления главного управления архитектуры  
   и градостроительства Рязанской области от 06.05.2024 № 191-п, принятого  
   на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10¹ Закона Рязанской области от 21.09.2010 № 101-ОЗ  
   «О градостроительной деятельности на территории Рязанской области»,  
   статьи 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», в соответствии  
   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рязанской области от 08.06.2023 № 50-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Рязанской области путем объединения поселений, входящих в состав Сасовского муниципального района Рязанской области, с городским округом город Сасово Рязанской области и наделении городского округа город Сасово статусом муниципального округа, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области».

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1. На территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области  
   не планируется размещение объектов местного значения.

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

1. При определении параметров функциональных зон муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области учитывалось:
2. - сложившееся использование земельных участков;
3. - рациональные формы расселения населения;
4. - оптимальные варианты сочетания в пределах функциональных зон объектов различного функционального назначения;
5. - структурирование сети общественного обслуживания по принципу привлекательности для различных групп населения дифференцированных видов предложений в зависимости от предпочтений;
6. - максимальное использование особенностей природного ландшафта  
   в процессе структурного выделения функциональных зон в целях наибольшего использования его преимуществ.
7. В результате функционального зонирования муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области установлены функциональные зоны, представленные в таблице 2.1.
8. Таблица 2.1

| 1. № 2. п/п | 1. Обозначение 2. функциональной 3. зоны | 1. Наименование 2. функциональной 3. зоны | 1. Назначение 2. функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. 1 |  | 1. Жилые зоны | 1. Жилые зоны предназначены для размещения преимущественно индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, малоэтажных жилых домов, блокированных жилых домов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунального, общественного назначения, обеспечивающих потребности жителей. |
| 1. 2 |  | 1. Зона специализированной общественной застройки | 1. Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов религиозного использования. |
| 1. 3 |  | 1. Производственная зона | 1. Производственная зона предназначена для размещения производственных и складских объектов, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 1. 4 |  | 1. Зона транспортной инфраструктуры | 1. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта. |
| 1. 5 |  | 1. Зоны сельскохозяйственного использования | 1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для земель, находящихся за границами населенного пункта и предостав- ленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных для этих целей. |
| 1. 6 |  | 1. Зона лесов | 1. Зона лесов предназначена для выращивания, рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. |

1. Функциональное зонирование территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно  
   к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области отображено на карте функциональных зон.
2. Параметры функциональных зон муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно  
   к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области представлены в таблице 2.2.
3. Таблица 2.2

| 1. № 2. п/п | 1. Наименование 2. функциональной зоны | 1. Площадь, 2. га | 1. Максимальный коэффициент застройки | 1. Максимальный коэффициент плотности застройки | 1. Максимальная этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. Жилые зоны | 1. 172,09 | 1. Застройка индивидуальными жилыми домами | | |
| 1. 0,2 | 1. 0,4 | 1. 3 |
| 1. Застройка блокированными жилыми домами | | |
| 1. 0,3 | 1. 0,6 | 1. 3 |
| 1. Застройка малоэтажными жилыми домами | | |
| 1. 0,4 | 1. 0,8 | 1. 4 |
| 1. 2 | 1. Зона специализированной общественной застройки | 1. 0,06 | 1. 0,8 | 1. 2,4 | 1. - |
| 1. 3 | 1. Производственная зона | 1. 4,81 | 1. 0,8 | 1. 2,4 | 1. - |
| 1. 4 | 1. Зона транспортной инфраструктуры | 1. 36,87 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 5 | 1. Зоны сельскохозяйственного использования | 1. 411,55 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 6 | 1. Зона лесов | 1. 13953,12 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. Примечания: 2. 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания населения, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 3. 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная часть) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей, и другие виды благоустройства. 4. 3. Надземным этажом считается этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли. 5. 4. При определении этажности не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие). 6. 5. Коэффициент застройки определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории. 7. 6. Коэффициент плотности застройки определяется как отношение суммарной поэтажной площади здания и сооружения к площади территории. | | | | | |

На территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Кустаревского сельского округа Сасовского района Рязанской области  
не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.