Утвержден

постановлением главного управления

архитектуры и градостроительства

Рязанской области

от 26 сентября 2024 г. № 507-п

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского  
сельского округа Сасовского района Рязанской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Введение

1. Генеральный план муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области подготовлен на основании постановления главного управления архитектуры  
   и градостроительства Рязанской области от 06.05.2024 № 199-п, принятого  
   на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10¹ Закона Рязанской области от 21.09.2010 № 101-ОЗ  
   «О градостроительной деятельности на территории Рязанской области»,  
   статьи 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», в соответствии  
   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рязанской области от 08.06.2023 № 50-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Рязанской области путем объединения поселений, входящих в состав Сасовского муниципального района Рязанской области, с городским округом город Сасово Рязанской области и наделении городского округа город Сасово статусом муниципального округа, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области».

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1. На территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области не планируется размещение объектов местного значения.

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

1. При определении параметров функциональных зон муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области учитывалось:
2. - сложившееся использование земельных участков;
3. - рациональные формы расселения населения;
4. - оптимальные варианты сочетания в пределах функциональных зон объектов различного функционального назначения;
5. - структурирование сети общественного обслуживания по принципу привлекательности для различных групп населения дифференцированных видов предложений в зависимости от предпочтений;
6. - максимальное использование особенностей природного ландшафта  
   в процессе структурного выделения функциональных зон в целях наибольшего использования его преимуществ.
7. В результате функционального зонирования муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области установлены функциональные зоны, представленные в таблице 2.1.
8. Таблица 2.1

| 1. № 2. п/п | 1. Обозначение 2. функциональной 3. зоны | 1. Наименование 2. функциональной 3. зоны | 1. Назначение 2. функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. 1 |  | 1. Жилые зоны | 1. Жилые зоны предназначены для размещения преимущественно индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, малоэтажных жилых домов, блокированных жилых домов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунального, общественного назначения, обеспечивающих потребности жителей. |
| 1. 2 |  | 1. Коммунально-складская зона | 1. Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 1. 3 |  | 1. Зона транспортной инфраструктуры | 1. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов воздушного транспорта. |
| 1. 4 |  | 1. Зона добычи полезных ископаемых | 1. Зона добычи полезных ископаемых предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 1. 5 |  | 1. Зоны сельскохозяйственного использования | 1. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для земель, находящихся за границами населенного пункта и предостав- ленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных для этих целей. |
| 1. 6 |  | 1. Зона садоводства, огородничества | 1. Зона садоводства, огородничества предназначена для ведения садоводства, ведения огородничества, осуществления отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд культурных растений |
| 1. 7 |  | 1. Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 1. Иные зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в границах населенных пунктов. |
| 1. 8 |  | 1. Зоны рекреационного назначения | 1. Зоны рекреационного назначения предназначены для размещения объектов связанных с историко-культурной и рекреационной деятельностью. |
| 1. 9 |  | 1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, 2. сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для организации мест отдыха населения, сохранения зеленых насаждений, размещения парков, садов, скверов, бульваров. |
| 1. 10 |  | 1. Зона лесов | 1. Зона лесов предназначена для выращивания, рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. |
| 1. 11 |  | 1. Зона озелененных территорий специального назначения | 1. Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для формирования озелененных участков, выполняющих санитарно-защитные функции. |
| 1. 12 |  | 1. Зона кладбищ | 1. Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями технических регламентов, а также соответствующих культовых сооружений. |

1. Функциональное зонирование территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно  
   к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области отображено на карте функциональных зон.
2. Параметры функциональных зон муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно  
   к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области представлены в таблице 2.2.
3. Таблица 2.2

| 1. № 2. п/п | 1. Наименование 2. функциональной зоны | 1. Площадь, 2. га | 1. Максимальный коэффициент застройки | 1. Максимальный коэффициент плотности застройки | 1. Максимальная этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. Жилые зоны | 1. 899,79 | 1. Застройка индивидуальными жилыми домами | | |
| 1. 0,2 | 1. 0,4 | 1. 3 |
| 1. Застройка блокированными жилыми домами | | |
| 1. 0,3 | 1. 0,6 | 1. 3 |
| 1. Застройка малоэтажными жилыми домами | | |
| 1. 0,4 | 1. 0,8 | 1. 4 |
| 1. 2 | 1. Коммунально-складская 2. зона | 1. 1,00 | 1. 0,6 | 1. 1,8 | 1. - |
| 1. 3 | 1. Зона транспортной инфраструктуры | 1. 205,03 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 4 | 1. Зона добычи полезных ископаемых | 1. 7,80 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 5 | 1. Зоны сельскохозяйственного использования | 1. 11348,85 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 6 | 1. Зона садоводства, огородничества | 1. 45,79 | 1. 0,2 | 1. 0,4 | 1. 3 |
| 1. 7 | 1. Иные зоны сельско-хозяйственного назначения | 1. 113,86 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 8 | 1. Зоны рекреационного назначения | 1. 3,93 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 9 | 1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, 2. сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1. 167,82 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 10 | 1. Зона лесов | 1. 2375,23 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 11 | 1. Зона озелененных территорий специального назначения | 1. 8,37 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. 12 | 1. Зона кладбищ | 1. 5,42 | 1. - | 1. - | 1. - |
| 1. Примечания: 2. 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания населения, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 3. 2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная часть) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей, и другие виды благоустройства. 4. 3. Надземным этажом считается этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. При размещении объекта капитального строительства на земельном участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли. 5. 4. При определении этажности не учитывают: подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие). 6. 5. Коэффициент застройки определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории. 7. 6. Коэффициент плотности застройки определяется как отношение суммарной поэтажной площади здания и сооружения к площади территории. | | | | | |

1. На территории муниципального образования – Сасовский муниципальный округ Рязанской области применительно к территории Поляки-Майдановского сельского округа Сасовского района Рязанской области не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.